构建系统（CMake 版）
********************
:link_to_translation:`en:[English]`

.. include:: ../cmake-warning.rst

.. include:: ../cmake-pending-features.rst

本文档将介绍基于 CMake 的 ESP-IDF 构建系统的实现原理以及 ``组件`` 等相关概念，此外 ESP-IDF 还支持 :doc:`基于 GNU Make 的构建系统 <build-system>`。

如需您想了解如何使用 CMake 构建系统来组织和构建新的 ESP-IDF 项目或组件，请阅读本文档。

概述
====

一个 ESP-IDF 项目可以看作是多个不同组件的集合，例如一个显示当前湿度的网页服务器会包含以下组件：

- ESP32 基础库，包括 libc、ROM bindings 等
- Wi-Fi 驱动
- TCP/IP 协议栈
- FreeRTOS 操作系统
- 网页服务器
- 湿度传感器的驱动
- 负责将上述组件整合到一起的主程序

ESP-IDF 可以显式地指定和配置每个组件。在构建项目的时候，构建系统会前往 ESP-IDF 目录、项目目录和用户自定义目录（可选）中查找所有组件，允许用户通过文本菜单系统配置 ESP-IDF 项目中用到的每个组件。在所有组件配置结束后，构建系统开始编译整个项目。

概念
----

- ``项目`` 特指一个目录，其中包含了构建可执行应用程序所需的全部文件和配置，以及其他支持型文件，例如分区表、数据/文件系统分区和引导程序。
- ``项目配置`` 保存在项目根目录下名为 ``sdkconfig`` 的文件中，可以通过 ``idf.py menuconfig`` 进行修改，且一个项目只能包含一个项目配置。
- ``应用程序`` 是由 ESP-IDF 构建得到的可执行文件。一个项目通常会构建两个应用程序：项目应用程序（可执行的主文件，即用户自定义的固件）和引导程序（启动并初始化项目应用程序）。
- ``组件`` 是模块化且独立的代码，会被编译成静态库（.a 文件）并链接到应用程序。部分组件由 ESP-IDF 官方提供，其他组件则来源于其它开源项目。
- ``目标`` 特指运行构建后应用程序的硬件设备。ESP-IDF 当前仅支持 ``ESP32`` 这一个硬件目标。

请注意，以下内容并不属于项目的组成部分：

- ``ESP-IDF`` 并不是项目的一部分，它独立于项目，通过 ``IDF_PATH`` 环境变量（保存 ``esp-idf`` 目录的路径）链接到项目，从而将 IDF 框架与项目分离。
- 交叉编译工具链并不是项目的组成部分，它应该被安装在系统 PATH 环境变量中。

使用构建系统
============

.. _idf.py:

idf.py
------

``idf.py`` 命令行工具提供了一个前端，可以帮助您轻松管理项目的构建过程，它管理了以下工具：

- CMake_，配置待构建的系统
- 命令行构建工具（Ninja_ 或 `GNU Make`）
- `esptool.py`_，烧录 ESP32

:ref:`入门指南 <get-started-configure-cmake>` 简要介绍了如何设置 ``idf.py`` 用于配置、构建并烧录项目。

``idf.py`` 应运行在 ESP-IDF 的 ``项目`` 目录下，即包含 ``CMakeLists.txt`` 文件的目录。仅包含 Makefile 的老式项目并不支持 ``idf.py``。

运行 ``idf.py --help`` 查看完整的命令列表。下面总结了最常用的命令：

- ``idf.py menuconfig`` 会运行 ``menuconfig`` 工具来配置项目。
- ``idf.py build`` 会构建在当前目录下找到的项目，它包括以下步骤：

  - 根据需要创建 ``build`` 构建目录，它用于保存构建过程的输出文件，可以使用 ``-B`` 选项修改默认的构建目录。
  - 根据需要运行 CMake_ 配置命令，为主构建工具生成构建文件。
  - 运行主构建工具（Ninja_ 或 `GNU Make`）。默认情况下，构建工具会被自动检测，可以使用 ``-G`` 选项显式地指定构建工具。

  构建过程是增量式的，如果自上次构建以来源文件或项目配置没有发生改变，则不会执行任何操作。

- ``idf.py clean`` 会把构建输出的文件从构建目录中删除，从而清理整个项目。下次构建时会强制“重新完整构建”这个项目。清理时，不会删除 CMake 配置输出及其他文件。
- ``idf.py fullclean`` 会将整个 ``build`` 目录下的内容全部删除，包括所有 CMake 的配置输出文件。下次构建项目时，CMake 会从头开始配置项目。请注意，该命令会递归删除构建目录下的 *所有文件*，请谨慎使用。项目配置文件不会被删除。
- ``idf.py flash`` 会在必要时自动构建项目，并将生成的二进制程序烧录进 ESP32 设备中。``-p`` 和 ``-b`` 选项可分别设置串口的设备名和烧录时的波特率。
- ``idf.py monitor`` 用于显示 ESP32 设备的串口输出。``-p`` 选项可用于设置主机端串口的设备名，按下 ``Ctrl-]`` 可退出监视器。更多有关监视器的详情，请参阅 :doc:`/get-started/idf-monitor`。

多个 ``idf.py`` 命令可合并成一个，例如，``idf.py -p COM4 clean flash monitor`` 会依次清理源码树，构建项目，烧录进 ESP32 设备，最后运行串口监视器。

.. Note:: 环境变量 ``ESPPORT`` 和 ``ESPBAUD`` 可分别用作 ``-p`` 和 ``-b`` 选项的默认值。在命令行中，重新为这两个选项赋值，会覆盖其默认值。

.. _idf.py-size:

高级命令
^^^^^^^^

- ``idf.py app``，``idf.py bootloader``，``idf.py partition_table`` 仅可用于从适用的项目中构建应用程序、引导程序或分区表。
- ``idf.py app-flash`` 等匹配命令，仅将项目的特定部分烧录至 ESP32。
- ``idf.py -p PORT erase_flash`` 会使用 esptool.py 擦除 ESP32 的整个 Flash。
- ``idf.py size`` 会打印应用程序相关的大小信息，``idf.py size-components`` 和 ``idf.py size-files`` 这两个命令相似，分别用于打印每个组件或源文件的详细信息。
- ``idf.py reconfigure`` 命令会重新运行 CMake_ （即便无需重新运行）。正常使用时，并不需要运行此命令，但当源码树中添加/删除文件后或更改 CMake cache 变量时，此命令会非常有用，例如，``idf.py -DNAME='VALUE' reconfigure`` 会将 CMake cache 中的变量 ``NAME`` 的值设置为 ``VALUE``。

同时调用多个 ``idf.py`` 命令时，命令的输入顺序并不重要，它们会按照正确的顺序依次执行，并保证每一条命令都生效（即先构建后烧录，先擦除后烧录等）。

直接使用 CMake
--------------

为了方便，:ref:`idf.py` 已经封装了 CMake_ 命令，但是您愿意，也可以直接调用 CMake。

.. highlight:: bash

当 ``idf.py`` 在执行某些操作时，它会打印出其运行的每条命令以便参考。例如运行 ``idf.py build`` 命令与在 bash shell（或者 Windows Command Prompt）中运行以下命令是相同的::

    mkdir -p build
    cd build
    cmake .. -G Ninja   # 或者 'Unix Makefiles'
    ninja

在上面的命令列表中，``cmake`` 命令对项目进行配置，并生成用于最终构建工具的构建文件。在这个例子中，最终构建工具是 Ninja_: 运行 ``ninja`` 来构建项目。

没有必要多次运行 ``cmake``。第一次构建后，往后每次只需运行 ``ninja`` 即可。如果项目需要重新配置，``ninja`` 会自动重新调用 ``cmake``。

若在 CMake 中使用 ``ninja`` 或 ``make``，则多数 ``idf.py`` 子命令也会有其对应的目标，例如在构建目录下运行 ``make menuconfig`` 或 ``ninja menuconfig`` 与运行 ``idf.py menuconfig`` 是相同的。

.. Note::
    如果您已经熟悉了 CMake_，那么可能会发现 ESP-IDF 的 CMake 构建系统不同寻常，为了减少样板文件，该系统封装了 CMake 的许多功能。请参考 :ref:`write-pure-cmake-component` 以编写更多 ``CMake 风格`` 的组件。

.. _flash-with-ninja-or-make:

使用 Ninja/Make 来烧录
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

您可以直接使用 ninja 或 make 运行如下命令来构建项目并烧录::

    ninja flash

或::

    make app-flash

可用的目标还包括：``flash``、``app-flash`` （仅用于 app）、``bootloader-flash`` （仅用于 bootloader）。

以这种方式烧录时，可以通过设置 ``ESPPORT`` 和 ``ESPBAUD`` 环境变量来指定串口设备和波特率。您可以在操作系统或 IDE 项目中设置该环境变量，或者直接在命令行中进行设置::

    ESPPORT=/dev/ttyUSB0 ninja flash

.. Note:: 在命令的开头为环境变量赋值属于 Bash shell 的语法，可在 Linux 、macOS 和 Windows 的类 Bash shell 中运行，但在 Windows Command Prompt 中无法运行。

或::

    make -j3 app-flash ESPPORT=COM4 ESPBAUD=2000000

.. Note:: 在命令末尾为变量赋值属于 ``make`` 的语法，适用于所有平台的 ``make``。

在 IDE 中使用 CMake
-------------------

您还可以使用集成了 CMake 的 IDE，仅需将项目 ``CMakeLists.txt`` 文件的路径告诉 IDE 即可。集成 CMake 的 IDE 通常会有自己的构建工具（CMake 称之为“生成器”），它是组成 IDE 的一部分，用来构建源文件。

向 IDE 中添加除 ``build`` 目标以外的自定义目标（如添加 “Flash” 目标到 IDE）时，建议调用 ``idf.py`` 命令来执行这些“特殊”的操作。

有关将ESP-IDF 同 CMake 集成到 IDE 中的详细信息，请参阅 :ref:`build_system_metadata`。

.. _setting-python-interpreter:

设置 Python 解释器
------------------

目前，ESP-IDF 仅适用于 Python 2.7，如果系统中默认的 ``python`` 解释器是 Python 3.x，可能会出现问题。

如果使用了 ``idf.py``，并以 ``python2 $IDF_PATH/tools/idf.py ...`` 的方式运行 ``idf.py`` 则会解决这个问题（``idf.py`` 会通知其余 Python 进程使用相同的 Python 解释器）。你可以通过设置 shell 别名或其他脚本来简化该命令。

如果直接使用 CMake，运行 ``cmake -D PYTHON=python2 ...``，CMake 会使用传入的值覆盖默认的 Python 解释器。

如果使用集成 CMake 的 IDE，可以在 IDE 的图形用户界面中给名为 ``PYTHON`` 的 CMake cache 变量设置新的值来覆盖默认的 Python 解释器。

如果想在命令行中更优雅地管理 Python 的各个版本，请查看 pyenv_ 或 virtualenv_ 工具，它们会帮助您更改默认的 python 版本。

.. _example-project-structure:

示例项目
========

.. highlight:: none

示例项目的目录树结构可能如下所示::

    - myProject/
                 - CMakeLists.txt
                 - sdkconfig
                 - components/ - component1/ - CMakeLists.txt
                                             - Kconfig
                                             - src1.c
                               - component2/ - CMakeLists.txt
                                             - Kconfig
                                             - src1.c
                                             - include/ - component2.h
                 - main/       - src1.c
                               - src2.c
                 - build/

该示例项目 ``myproject`` 包含以下组成部分：

- 顶层项目 CMakeLists.txt 文件，这是 CMake 用于学习如何构建项目的主要文件，可以在这个文件中设置项目全局的 CMake 变量。顶层项目 CMakeLists.txt 文件会导入 :idf_file:`/tools/cmake/project.cmake` 文件，由它负责实现构建系统的其余部分。该文件最后会设置项目的名称，并定义该项目。
- ``sdkconfig`` 项目配置文件，执行 ``idf.py menuconfig`` 时会创建或更新此文件，文件中保存了项目中所有组件（包括 ESP-IDF 本身）的配置信息。 ``sdkconfig`` 文件可能会也可能不会被添加到项目的源码管理系统中。
- 可选的 ``component`` 目录中包含了项目的部分自定义组件，并不是每个项目都需要这种自定义组件，但它组件有助于构建可复用的代码或者导入第三方（不属于 ESP-IDF）的组件。
- ``main`` 目录是一个特殊的 ``伪组件``，包含项目本身的源代码。``main`` 是默认名称，CMake 变量 ``COMPONENT_DIRS`` 默认包含此组件，但您可以修改此变量。或者，您也可以在顶层 CMakeLists.txt 中设置 ``EXTRA_COMPONENT_DIRS`` 变量以查找其他指定位置处的组件。有关详细信息，请参阅 :ref:`重命名 main 组件 <rename-main-cmake>`。如果项目中源文件较多，建议将其归于组件中，而不是全部放在 ``main`` 中。
- ``build`` 目录是存放构建输出的地方，如果没有此目录，``idf.py`` 会自动创建。CMake 会配置项目，并在此目录下生成临时的构建文件。随后，在主构建进程的运行期间，该目录还会保存临时目标文件、库文件以及最终输出的二进制文件。此目录通常不会添加到项目的源码管理系统中，也不会随项目源码一同发布。

每个组件目录都包含一个 ``CMakeLists.txt`` 文件，里面会定义一些变量以控制该组件的构建过程，以及其与整个项目的集成。更多详细信息请参阅 :ref:`component-directories-cmake`。

每个组件还可以包含一个 ``Kconfig`` 文件，它用于定义 ``menuconfig`` 时展示的 :ref:`component-configuration-cmake` 选项。某些组件可能还会包含 ``Kconfig.projbuild`` 和 ``project_include.cmake`` 特殊文件，它们用于 :ref:`override_project_config`。

项目 CMakeLists 文件
====================

每个项目都有一个顶层 ``CMakeLists.txt`` 文件，包含整个项目的构建设置。默认情况下，项目 CMakeLists 文件会非常小。

最小 CMakeLists 文件示例
------------------------

.. highlight:: cmake

最小项目::

        cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
        include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake)
        project(myProject)


.. _project-mandatory-parts:

必要部分
--------

每个项目都要按照上面显示的顺序添加上述三行代码：

- ``cmake_minimum_required(VERSION 3.5)`` 必须放在 CMakeLists.txt 文件的第一行，它会告诉 CMake 构建该项目所需要的最小版本号。ESP-IDF 支持 CMake 3.5 或更高的版本。
- ``include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake)`` 会导入 CMake 的其余功能来完成配置项目、检索组件等任务。
- ``project(myProject)`` 会创建项目本身，并指定项目名称。该名称会作为最终输出的二进制文件的名字，即 ``myProject.elf`` 和 ``myProject.bin``。每个 CMakeLists 文件只能定义一个项目。

.. _optional_project_variable:

可选的项目变量
--------------

以下这些变量都有默认值，用户可以覆盖这些变量值以自定义构建行为。更多实现细节，请参阅 :idf_file:`/tools/cmake/project.cmake` 文件。

- ``COMPONENT_DIRS``：组件的搜索目录，默认为 ``${IDF_PATH}/components``、``${PROJECT_PATH}/components`` 和 ``EXTRA_COMPONENT_DIRS``。如果您不想在这些位置搜索组件，请覆盖此变量。
- ``EXTRA_COMPONENT_DIRS``：用于搜索组件的其它可选目录列表。路径可以是相对于项目目录的相对路径，也可以是绝对路径。
- ``COMPONENTS``：要构建进项目中的组件名称列表，默认为 ``COMPONENT_DIRS`` 目录下检索到的所有组件。使用此变量可以“精简”项目以缩短构建时间。请注意，如果一个组件通过 ``COMPONENT_REQUIRES`` 指定了它依赖的另一个组件，则会自动将其添加到 ``COMPONENTS`` 中，所以 ``COMPONENTS`` 列表可能会非常短。
- ``COMPONENT_REQUIRES_COMMON``：每个组件都需要的通用组件列表，这些通用组件会自动添加到每个组件的 ``COMPONENT_PRIV_REQUIRES`` 列表中以及项目的 ``COMPONENTS`` 列表中。默认情况下，此变量设置为 ESP-IDF 项目所需的最小核心“系统”组件集。通常您无需在项目中更改此变量。

以上变量中的路径可以是绝对路径，或者是相对于项目目录的相对路径。

请使用 `cmake 中的 set 命令 <cmake set_>`_ 来设置这些变量，即 ``set(VARIABLE "VALUE")``。请注意，``set()`` 命令需放在 ``include(...)`` 之前，``cmake_minimum(...)`` 之后。

.. _rename-main-cmake:

重命名 ``main`` 组件
--------------------

构建系统会对 ``main`` 组件进行特殊处理。假如 ``main`` 组件位于预期的位置（即 `${PROJECT_PATH}/main`），那么它会被自动添加到构建系统中。其他组件也会作为其依赖项被添加到构建系统中，这使用户免于处理依赖关系，并提供即时可用的构建功能。重命名 ``main`` 组件会减轻上述这些幕后工作量，但要求用户指定重命名后的组件位置，并手动为其添加依赖项。重命名 ``main`` 组件的步骤如下：

1. 重命名 ``main`` 目录。
2. 在项目 CMakeLists.txt 文件中设置 ``EXTRA_COMPONENT_DIRS``，并添加重命名后的 ``main`` 目录。
3. 在组件的 CMakeLists.txt 文件中设置 ``COMPONENT_REQUIRES`` 或 ``COMPONENT_PRIV_REQUIRES`` 以指定依赖项。


.. _component-directories-cmake:

组件 CMakeLists 文件
====================

每个项目都包含一个或多个组件，这些组件可以是 ESP-IDF 的一部分，可以是项目自身组件目录的一部分，也可以从自定义组件目录添加（ :ref:`见上文 <component-directories-cmake>`）。

组件是 ``COMPONENT_DIRS`` 列表中包含 ``CMakeLists.txt`` 文件的任何目录。

搜索组件
--------

搜索 ``COMPONENT_DIRS`` 中的目录列表以查找项目的组件，此列表中的目录可以是组件自身（即包含 `CMakeLists.txt` 文件的目录），也可以是子目录为组件的顶级目录。

当 CMake 运行项目配置时，它会记录本次构建包含的组件列表，它可用于调试某些组件的添加/排除。

同名组件
--------

ESP-IDF 在搜索所有待构建的组件时，会按照 ``COMPONENT_DIRS`` 指定的顺序依次进行，这意味着在默认情况下，首先搜索 ESP-IDF 内部组件，然后是项目组件，最后是 ``EXTRA_COMPONENT_DIRS`` 中的组件。如果这些目录中的两个或者多个包含具有相同名字的组件，则使用搜索到的最后一个位置的组件。这就允许将组件复制到项目目录中再修改以覆盖 ESP-IDF 组件，如果使用这种方式，ESP-IDF 目录本身可以保持不变。

.. _minimum_cmakelists:

最小的组件 CMakeLists 文件
--------------------------

.. highlight:: cmake

最小组件 ``CMakeLists.txt`` 文件内容如下::

    set(COMPONENT_SRCS "foo.c")
    set(COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS "include")
    register_component()

- ``COMPONENT_SRCS`` 是用空格分隔的源文件列表（``*.c``，``*.cpp``，``*.cc``，``*.S``），里面所有的源文件都将会编译进组件库中。
- ``COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS`` 是用空格分隔的目录列表，里面的路径会被添加到所有需要该组件的组件（包括 main 组件）全局 include 搜索路径中。
- ``register_component()`` 使用上述设置的变量将组件添加到构建系统中，构建生成与组件同名的库，并最终被链接到应用程序中。如果因为使用了 `CMake 中的 if 命令 <cmake if_>`_ 或类似命令而跳过了这一步，那么该组件将不会被添加到构建系统中。

上述目录通常设置为相对于 ``CMakeLists.txt`` 文件的相对路径，当然也可以设置为绝对路径。

有关更完整的 ``CMakeLists.txt`` 示例，请参阅 :ref:`component_cmakelists_example`。

.. _preset_component_variables:

预设的组件变量
--------------

以下专用于组件的变量可以在组件 CMakeLists 中使用，但不建议修改：

- ``COMPONENT_PATH``：组件目录，即包含 ``CMakeLists.txt`` 文件的绝对路径，它与 ``CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR`` 变量一样，路径中不能包含空格。
- ``COMPONENT_NAME``：组件名，与组件目录名相同。
- ``COMPONENT_TARGET``：库目标名，它由构建系统在内部为组件创建。

以下变量在项目级别中被设置，但可在组件 CMakeLists 中使用：

- ``PROJECT_NAME``：项目名，在项目 CMakeLists.txt 文件中设置。
- ``PROJECT_PATH``：项目目录（包含项目 CMakeLists 文件）的绝对路径，与 ``CMAKE_SOURCE_DIR`` 变量相同。
- ``COMPONENTS``：此次构建中包含的所有组件的名称，具体格式为用分号隔开的 CMake 列表。
- ``CONFIG_*``：项目配置中的每个值在 cmake 中都对应一个以 ``CONFIG_`` 开头的变量。更多详细信息请参阅 :doc:`Kconfig </api-reference/kconfig>`。
- ``IDF_VER``：ESP-IDF 的 git 版本号，由 ``git describe`` 命令生成。
- ``IDF_TARGET``：项目的硬件目标名称。
- ``PROJECT_VER``：项目版本号。

  * 如果在项目 CMakeLists.txt 文件中设置了 ``PROJECT_VER`` 变量，则该变量值可以使用。
  * 或者，如果 ``${PROJECT_PATH}/version.txt`` 文件存在，其内容会用作 ``PROJECT_VER`` 的值。
  * 或者，如果项目位于某个 Git 仓库中，则使用 ``git describe`` 命令的输出作为 ``PROJECT_VER`` 的值。
  * 否则，``PROJECT_VER`` 的值为空。

如果您在组件的 ``CMakeLists.txt`` 中修改以上变量，并不会影响其他组件的构建，但可能会使该组件变得难以构建或调试。

- ``COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS``：相对于组件目录的相对路径，为被添加到所有需要该组件的其他组件的全局 include 搜索路径中。如果某个 include 路径仅仅在编译当前组件时需要，请将其添加到 ``COMPONENT_PRIV_INCLUDEDIRS`` 中。
- ``COMPONENT_REQUIRES`` 是一个用空格分隔的组件列表，列出了当前组件依赖的其他组件。如果当前组件有一个头文件位于 ``COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS`` 目录下，且该头文件包含了另一个组件的头文件，那么这个被依赖的组件需要在 ``COMPONENT_REQUIRES`` 中指出。这种依赖关系可以是递归的。

  ``COMPONENT_REQUIRES`` 可以为空，因为所有的组件都需要一些常用的组件（如 newlib 组件提供的 libc 库、freertos 组件提供的 RTOS 功能），这些通用组件已经在项目级变量 ``COMPONENT_REQUIRES_COMMON`` 中被设置。

  如果一个组件仅需要额外组件的头文件来编译其源文件（而不是全局引入它们的头文件），则这些被依赖的组件需要在 ``COMPONENT_PRIV_REQUIRES`` 中指出。

  请参阅 :ref:`component_dependency`，查看详细信息。

可选的组件特定变量
------------------

以下变量可在 ``CMakeLists.txt`` 中进行设置，用以控制该组件的构建行为：

- ``COMPONENT_PRIV_INCLUDEDIRS``：相对于组件目录的相对路径，仅会被添加到该组件的 include 搜索路径中。
- ``COMPONENT_PRIV_REQUIRES``：以空格分隔的组件列表，用于编译或链接当前组件的源文件。这些组件的头文件路径不会传递给其余需要它的组件，仅用于编译当前组件的源代码。更多详细信息请参阅 :ref:`component_dependency`。
- ``COMPONENT_SRCS``：要编译进当前组件的源文件的路径，推荐使用此方法向构建系统中添加源文件。
- ``COMPONENT_SRCDIRS``：相对于组件目录的源文件目录路径，用于搜索源文件（``*.cpp``，``*.c``，``*.S``）。匹配成功的源文件会替代 ``COMPONENT_SRCS`` 中指定的源文件，进而被编译进组件。即设置 ``COMPONENT_SRCDIRS`` 会导致 ``COMPONENT_SRCS`` 会被忽略。此方法可以很容易地将源文件整体导入到组件中，但并不推荐使用（详情请参阅 :ref:`cmake-file-globbing`）。
- ``COMPONENT_SRCEXCLUDE``：需要从组件中剔除的源文件路径。当某个目录中有大量的源文件需要被导入组件中，但同时又有个别文件不需要导入时，可以配合 ``COMPONENT_SRCDIRS`` 变量一起设置。路径可以是相对于组件目录的相对路径，也可以是绝对路径。
- ``COMPONENT_ADD_LDFRAGMENTS``：组件使用的链接片段文件的路径，用于自动生成链接器脚本文件。详细信息请参阅 :doc:`链接脚本生成机制 <linker-script-generation>`。

.. Note::

    如果没有设置 ``COMPONENT_SRCDIRS`` 或 ``COMPONENT_SRCS``，组件不会被编译成库文件，但仍可以被添加到 include 路径中，以便在编译其他组件时使用。

.. _component_build_control:

组件编译控制
------------

.. highlight:: cmake

在编译特定组件的源文件时，可以使用 ``component_compile_options`` 命令来传递编译器选项::

    component_compile_options(-Wno-unused-variable)

这条命令封装了 CMake 的 `target_compile_options`_ 命令。

如果给单个源文件指定编译器标志，可以使用 CMake 的 `set_source_files_properties`_ 命令::

    set_source_files_properties(mysrc.c
        PROPERTIES COMPILE_FLAGS
        -Wno-unused-variable
    )

如果上游代码在编译的时候发出了警告，那这么做可能会很有效。

请注意，上述两条命令只能在组件 CMakeLists 文件的 ``register_component()`` 命令之后调用。

.. _component-configuration-cmake:

组件配置
========

每个组件都可以包含一个 ``Kconfig`` 文件，和 ``CMakeLists.txt`` 放在同一目录下。``Kconfig`` 文件中包含要添加到该组件配置菜单中的一些配置设置信息。

运行 menuconfig 时，可以在 ``Component Settings`` 菜单栏下找到这些设置。

创建一个组件的 Kconfig 文件，最简单的方法就是使用 ESP-IDF 中现有的 Kconfig 文件作为模板，在这基础上进行修改。

有关示例请参阅 :ref:`add_conditional_config`。

预处理器定义
============

ESP-IDF 构建系统会在命令行中添加以下 C 预处理器定义：

- ``ESP_PLATFORM``：可以用来检测在 ESP-IDF 内发生了构建行为。
- ``IDF_VER``：定义 git 版本字符串，例如：``v2.0`` 用于标记已发布的版本，``v1.0-275-g0efaa4f`` 则用于标记任意某次的提交记录。
- ``PROJECT_VER``：项目版本号，详细信息请参阅 :ref:`preset_component_variables`。
- ``PROJECT_NAME``：项目名称，定义在项目 CMakeLists.txt 文件中。

.. _component_dependency:

组件依赖
========

编译各个组件时，ESP-IDF 系统会递归评估其组件。

每个组件的源文件都会使用以下路径中的头文件进行编译:

- 当前组件的 ``COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS`` 和 ``COMPONENT_PRIV_INCLUDEDIRS``。
- 当前组件的 ``COMPONENT_REQUIRES`` 和 ``COMPONENT_PRIV_REQUIRES`` 变量指定的其他组件（即当前组件的所有公共和私有依赖项）所设置的 ``COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS``。
- 所有组件的 ``COMPONENT_REQUIRES`` 做递归操作，即该组件递归运算后的所有公共依赖项。

编写组件
--------

- ``COMPONENT_REQUIRES`` 需要包含所有被当前组件的公共头文件 `#include` 的头文件所在的组件。
- ``COMPONENT_PRIV_REQUIRES`` 需要包含被当前组件的源文件 `#include` 的头文件所在的组件（除非已经被设置在了 ``COMPONENT_PRIV_REQUIRES`` 中）。或者是当前组件正常工作必须要链接的组件。
- ``COMPONENT_REQUIRES``、``COMPONENT_PRIV_REQUIRES`` 需要在调用 ``register_component()`` 之前设置。
- ``COMPONENT_REQUIRES`` 和 ``COMPONENT_PRIV_REQUIRES`` 的值不能依赖于任何配置选项（``CONFIG_xxx``），这是因为在配置加载之前，依赖关系就已经被展开。其它组件变量（比如 ``COMPONENT_SRCS`` 和 ``COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS``）可以依赖配置选择。
- 如果当前组件除了 ``COMPONENT_REQUIRES_COMMON`` 中设置的通用组件（比如 RTOS、libc 等）外，并不依赖其它组件，那么上述两个 ``REQUIRES`` 变量可以为空。

如果组件仅支持某些硬件目标（即依赖于特定的 ``IDF_TARGET``），则可以调用 ``require_idf_targets(NAMES...)`` CMake 函数来声明这个需求。在这种情况下，如果构建系统导入了不支持当前硬件目标的组件时就会报错。

创建项目
--------

- 默认情况下，每个组件都会包含在构建系统中。
- 如果将 ``COMPONENTS`` 变量设置为项目直接使用的最小组件列表，那么构建系统会导入：

  * ``COMPONENTS`` 中明确提及的组件。
  * 这些组件的依赖项（以及递归运算后的组件）。
  * 每个组件都依赖的通用组件。

- 将 ``COMPONENTS`` 设置为所需组件的最小列表，可以显著减少项目的构建时间。

.. _component-requirements-implementation:

构建系统中依赖处理的实现细节
----------------------------

- 在 CMake 配置进程的早期阶段会运行 ``expand_requirements.cmake`` 脚本。该脚本会对所有组件的 CMakeLists.txt 文件进行局部的运算，得到一张组件依赖关系图（此图可能会有闭环）。此图用于在构建目录中生成 ``component_depends.cmake`` 文件。
- CMake 主进程会导入该文件，并以此来确定要包含到构建系统中的组件列表（内部使用的 ``BUILD_COMPONENTS`` 变量）。``BUILD_COMPONENTS`` 变量已排好序，依赖组件会排在前面。由于组件依赖关系图中可能存在闭环，因此不能保证每个组件都满足该排序规则。如果给定相同的组件集和依赖关系，那么最终的排序结果应该是确定的。
- CMake 会将 ``BUILD_COMPONENTS`` 的值以 “Component names:” 的形式打印出来。
- 然后执行构建系统中包含的每个组件的配置。
- 每个组件都被正常包含在构建系统中，然后再次执行 CMakeLists.txt 文件，将组件库加入构建系统。

组件依赖顺序
^^^^^^^^^^^^

``BUILD_COMPONENTS`` 变量中组件的顺序决定了构建过程中的其它顺序，包括：

- 项目导入 :ref:`project_include.cmake` 文件的顺序。
- 生成用于编译（通过 ``-I`` 参数）的头文件路径列表的顺序。请注意，对于给定组件的源文件，仅需将该组件的依赖组件的头文件路径告知编译器。
- 组件目标归档文件传递给链接器的顺序。请注意，构建系统还会将 ``--start-group`` 和 ``--end-group`` 传递给链接器，以允许链接依赖存在闭环，但其基本顺序还是由 ``BUILD_COMPONENTS`` 决定的。

构建的内部过程
==============

关于 CMake_ 以及 CMake 命令的详细信息，请参阅 `CMake v3.5 官方文档`_ 。

project.cmake 的内容
--------------------

当项目 CMakeLists 文件导入 ``project.cmake`` 文件时，``project.cmake`` 会定义一些实用的模块和全局变量。如果系统环境中没有设置 ``IDF_PATH``，那么它还会自动设置 ``IDF_PATH`` 变量。

``project.cmake`` 文件还重写了 CMake_ 内置的 ``project`` 函数，以添加所有 ESP-IDF 项目特有的功能。

project 函数
------------

自定义的 ``project()`` 函数会执行以下步骤：

- 确定硬件目标（由 ``IDF_TARGET`` 环境变量设置），并将其保存在 CMake cache 中。如果环境变量中设置的硬件目标与 CMake cache 中的不匹配，则会报错并退出。
- 计算组件依赖，并构造 ``BUILD_COMPONENTS`` 变量，它是包含所有需要导入到构建系统中的组件列表（:ref:`详情请见上文<component-requirements-implementation>`）。
- 查找项目中所有的组件（搜索 ``COMPONENT_DIRS``，并按 ``COMPONENTS`` 进行过滤（前提是设置了该变量）。
- 从 ``sdkconfig`` 文件中加载项目配置信息，生成 ``sdkconfig.cmake`` 和 ``sdkconfig.h`` 文件，分别用在 CMake 和 C/C++ 中定义配置项。如果项目配置发生了更改，CMake 会自动重新运行，重新生成上述两个文件，接着重新配置项目。
- 根据硬件目标（``IDF_TARGET``）的值，将 `CMAKE_TOOLCHAIN_FILE`_ 变量设置为相应的工具链文件。
- 调用 `CMake 的 project 函数 <cmake project_>`_ 声明实际的 CMake-level 项目。
- 加载 git 版本号。如果在 git 中检出了新的版本，就会使用一些技巧重新运行 CMake。详情请参考 :ref:`cmake-file-globbing`。
- 从包含有 :ref:`project_include.cmake` 文件的组件中导入该文件。
- 将每个组件都添加到构建系统中。每个组件的 CMakeLists 文件都会调用 ``register_component`` 函数，它会调用 CMake 的 `add_library <cmake add_library_>`_ 函数来添加一个库，然后添加源文件、编译选项等。
- 将最终的应用程序可执行文件添加到构建系统中。
- 返回并为组件之间指定依赖关系（将每个组件的公共头文件目录添加到其他组件中）。

更多详细信息请参阅 :idf_file:`/tools/cmake/project.cmake` 文件和 :idf_file:`/tools/cmake/idf_functions.cmake` 文件。

CMake 调试
----------

调试 ESP-IDF CMake 构建系统的一些技巧：

- CMake 运行时，会打印大量诊断信息，包括组件列表和组件路径。
- 运行 ``cmake -DDEBUG=1``，IDF 构建系统会生成更详细的诊断输出。
- 运行 ``cmake`` 时指定 ``--trace`` 或 ``--trace-expand`` 选项会提供大量有关控制流信息。详情请参考 `CMake 命令行文档`_。

.. _warn-undefined-variables-cmake:

警告未定义的变量
^^^^^^^^^^^^^^^^

默认情况下，``idf.py`` 在调用 CMake_ 时会给它传递 ``--warn-uninitialized`` 标志，如果在构建的过程中引用了未定义的变量，CMake_ 会打印警告。这对查找有错误的 CMake 文件非常有用。

如果您不想启用此功能，可以给 ``idf.py`` 传递 ``--no-warnings`` 标志。

.. _override_project_config:

覆盖项目的部分设置
------------------

.. _project_include.cmake:

project_include.cmake
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

如果组件的某些构建行为需要在组件 CMakeLists 文件之前被执行，您可以在组件目录下创建名为 ``project_include.cmake`` 的文件，``project.cmake`` 在运行过程中会导入此 CMake 文件。

``project_include.cmake`` 文件在 ESP-IDF 内部使用，以定义项目范围内的构建功能，比如 ``esptool.py`` 的命令行参数和 ``bootloader`` 这个特殊的应用程序。

与组件 ``CMakeLists.txt`` 文件有所不同，在导入``project_include.cmake`` 文件的时候，当前源文件目录（即 ``CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR``）和工作目录为项目目录。如果想获得当前组件的绝对路径，可以使用 ``COMPONENT_PATH`` 变量。

请注意，``project_include.cmake`` 对于大多数常见的组件并不是必需的。例如给项目添加 include 搜索目录，给最终的链接步骤添加 ``LDFLAGS`` 选项等等都可以通过 ``CMakeLists.txt`` 文件来自定义。详细信息请参考 :ref:`optional_project_variable`。

``project_include.cmake`` 文件会按照 ``BUILD_COMPONENTS`` 变量中组件的顺序（由 CMake 记录）依次导入。即只有在当前组件所有依赖组件的 ``project_include.cmake`` 文件都被导入后，当前组件的 ``project_include.cmake`` 文件才会被导入，除非两个组件在同一个依赖闭环中。如果某个 ``project_include.cmake`` 文件依赖于另一组件设置的变量，则要特别注意上述情况。更多详情请参阅 :ref:`component-requirements-implementation`。

在 ``project_include.cmake`` 文件中设置变量或目标时要格外小心，这些值被包含在项目的顶层 CMake 文件中，因此他们会影响或破坏所有组件的功能。

KConfig.projbuild
^^^^^^^^^^^^^^^^^

与 ``project_include.cmake`` 类似，也可以为组件定义一个 KConfig 文件以实现全局的 :ref:`component-configuration-cmake`。如果要在 menuconfig 的顶层添加配置选项，而不是在 “Component Configuration” 子菜单中，则可以在 ``CMakeLists.txt`` 文件所在目录的 KConfig.projbuild 文件中定义这些选项。

在此文件中添加配置时要小心，因为这些配置会包含在整个项目配置中。在可能的情况下，请为 :ref:`component-configuration-cmake` 创建 KConfig 文件。

.. _config_only_component:

仅配置组件
^^^^^^^^^^

仅配置组件是一类不包含源文件的特殊组件，仅包含 ``Kconfig.projbuild``、``KConfig`` 和 ``CMakeLists.txt`` 文件，该 ``CMakeLists.txt`` 文件仅有一行代码，调用了 ``register_config_only_component()`` 函数。此函数会将组件导入到项目构建中，但不会构建任何库，也不会将头文件添加到任何 include 搜索路径中。

如果 CMakeLists.txt 文件没有调用 ``register_component()`` 或 ``register_config_only_component()``，那么该文件将会被排除在项目构建之外。根据项目的配置，有时可能需要这么做。

.. _component_cmakelists_example:

组件 CMakeLists 示例
====================

因为构建环境试图设置大多数情况都能工作的合理默认值，所以组件 ``CMakeLists.txt`` 文件可能非常小，甚至是空的，请参考 :ref:`minimum_cmakelists`。但有些功能往往需要覆盖 :ref:`preset_component_variables` 才能实现。

以下是组件 CMakeLists 文件的更高级的示例。

.. _add_conditional_config:

添加条件配置
------------

配置系统可用于根据项目配置中选择的选项有条件地编译某些文件。

.. highlight:: none

``Kconfig``::

    config FOO_ENABLE_BAR
        bool "Enable the BAR feature."
        help
            This enables the BAR feature of the FOO component.

``CMakeLists.txt``::

    set(COMPONENT_SRCS "foo.c" "more_foo.c")

    if(CONFIG_FOO_ENABLE_BAR)
        list(APPEND COMPONENT_SRCS "bar.c")
    endif()

上述示例使用了 CMake 的 `if <cmake if_>`_ 函数和 `list APPEND <cmake list_>`_ 函数。

也可用于选择或删除某一实现，如下所示：

``Kconfig``::

    config ENABLE_LCD_OUTPUT
        bool "Enable LCD output."
        help
            Select this if your board has a LCD.

    config ENABLE_LCD_CONSOLE
        bool "Output console text to LCD"
        depends on ENABLE_LCD_OUTPUT
        help
            Select this to output debugging output to the lcd

    config ENABLE_LCD_PLOT
        bool "Output temperature plots to LCD"
        depends on ENABLE_LCD_OUTPUT
        help
            Select this to output temperature plots

.. highlight:: cmake

``CMakeLists.txt``::

    if(CONFIG_ENABLE_LCD_OUTPUT)
        set(COMPONENT_SRCS lcd-real.c lcd-spi.c)
    else()
        set(COMPONENT_SRCS lcd-dummy.c)
    endif()

    # 如果启用了控制台或绘图功能，则需要加入字体
    if(CONFIG_ENABLE_LCD_CONSOLE OR CONFIG_ENABLE_LCD_PLOT)
        list(APPEND COMPONENT_SRCS "font.c")
    endif()


硬件目标的的条件判断
--------------------

CMake 文件可以使用 ``IDF_TARGET`` 变量来获取当前的硬件目标。

此外，如果当前的硬件目标是 ``xyz``（即 ``IDF_TARGET=xyz``），那么 Kconfig 变量 ``CONFIG_IDF_TARGET_XYZ`` 同样也会被设置。

请注意，组件可以依赖 ``IDF_TARGET`` 变量，但不能依赖这个 Kconfig 变量。同样也不可在 CMake 文件的 ``include`` 语句中使用 Kconfig 变量，在这种上下文中可以使用 ``IDF_TARGET``。


生成源代码
----------

有些组件的源文件可能并不是由组件本身提供，而必须从另外的文件生成。假设组件需要一个头文件，该文件由 BMP 文件转换后（使用 bmp2h 工具）的二进制数据组成，然后将头文件包含在名为 graphics_lib.c 的文件中::

    add_custom_command(OUTPUT logo.h
        COMMAND bmp2h -i ${COMPONENT_PATH}/logo.bmp -o log.h
        DEPENDS ${COMPONENT_PATH}/logo.bmp
        VERBATIM)

    add_custom_target(logo DEPENDS logo.h)
    add_dependencies(${COMPONENT_TARGET} logo)

    set_property(DIRECTORY "${COMPONENT_PATH}" APPEND PROPERTY
        ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES logo.h)

这个示例改编自 `CMake 的一则 FAQ <cmake faq generated files_>`_，其中还包含了一些同样适用于 ESP-IDF 构建系统的示例。

这个示例会在当前目录（构建目录）中生成 logo.h 文件，而 logo.bmp 会随组件一起提供在组件目录中。因为 logo.h 是一个新生成的文件，一旦项目需要清理，该文件也应该要被清除。因此，要将该文件添加到 `ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES`_ 属性中。

.. Note::

   如果需要生成文件作为项目 CMakeLists.txt 的一部分，而不是作为组件 CMakeLists.txt 的一部分，此时需要使用 ``${PROJECT_PATH}`` 替代 ``${COMPONENT_PATH}``，使用 ``${PROJECT_NAME}.elf`` 替代 ``${COMPONENT_TARGET}``。

如果某个源文件是从其他组件中生成，且包含 ``logo.h`` 文件，则需要调用 ``add_dependencies``， 在这两个组件之间添加一个依赖项，以确保组件源文件按照正确顺序进行编译。

嵌入二进制数据
---------------------

有时您的组件希望使用一个二进制文件或者文本文件，但是您又不希望将它们重新格式化为 C 源文件，这时，您可以在组件 CMakeLists 中添加 ``COMPONENT_EMBED_FILES`` 变量，指定要嵌入的文件名称（以空格分隔）::

    set(COMPONENT_EMBED_FILES server_root_cert.der)

或者，如果文件是字符串，则可以设置 ``COMPONENT_EMBED_TXTFILES`` 变量，把文件的内容转成以 null 结尾的字符串嵌入::

    set(COMPONENT_EMBED_TXTFILES server_root_cert.pem)

.. highlight:: c

文件的内容会被添加到 Flash 的 .rodata 段，用户可以通过符号名来访问，如下所示::

    extern const uint8_t server_root_cert_pem_start[] asm("_binary_server_root_cert_pem_start");
    extern const uint8_t server_root_cert_pem_end[]   asm("_binary_server_root_cert_pem_end");

符号名会根据文件全名生成，如 ``COMPONENT_EMBED_FILES`` 中所示，字符 ``/``、``.`` 等都会被下划线替代。符号名称中的 _binary 前缀由 objcopy 命令添加，对文本文件和二进制文件都是如此。

.. highlight:: cmake

如果要将文件嵌入到项目中，而非组件中，可以调用 ``target_add_binary_data`` 函数::

    target_add_binary_data(myproject.elf "main/data.bin" TEXT)

并这行代码放在项目 CMakeLists.txt 的 ``project()`` 命令之后，修改 ``myproject.elf`` 为你自己的项目名。如果最后一个参数是 ``TEXT``，那么构建系统会嵌入以 null 结尾的字符串，如果最后一个参数被设置为 ``BINARY``，则将文件内容按照原样嵌入。

有关使用此技术的示例，请参考 :example:`protocols/https_request`，证书文件的内容会在编译时从 .pem 文件中加载。

代码和数据的存放
----------------

ESP-IDF 还支持自动生成链接脚本，它允许组件通过链接片段文件定义其代码和数据在内存中的存放位置。构建系统会处理这些链接片段文件，并将处理后的结果扩充进链接脚本，从而指导应用程序二进制文件的链接过程。更多详细信息与快速上手指南，请参阅 :doc:`链接脚本生成机制 <linker-script-generation>`。

.. _component-build-full-override:

完全覆盖组件的构建过程
----------------------

.. highlight:: cmake

当然，在有些情况下，上面提到的方法不一定够用。如果组件封装了另一个第三方组件，而这个第三方组件并不能直接在 ESP-IDF 的构建系统中工作，在这种情况下，就需要放弃 ESP-IDF 的构建系统，改为使用 CMake 的 ExternalProject_ 功能。组件 CMakeLists 示例如下::

    # 用于 quirc 的外部构建过程，在源目录中运行并生成 libquirc.a
    externalproject_add(quirc_build
        PREFIX ${COMPONENT_PATH}
        SOURCE_DIR ${COMPONENT_PATH}/quirc
        CONFIGURE_COMMAND ""
        BUILD_IN_SOURCE 1
        BUILD_COMMAND make CC=${CMAKE_C_COMPILER} libquirc.a
        INSTALL_COMMAND ""
        )

    # 将 libquirc.a 添加到构建系统中
    add_library(quirc STATIC IMPORTED GLOBAL)
    add_dependencies(quirc quirc_build)

    set_target_properties(quirc PROPERTIES IMPORTED_LOCATION
        ${COMPONENT_PATH}/quirc/libquirc.a)
    set_target_properties(quirc PROPERTIES INTERFACE_INCLUDE_DIRECTORIES
        ${COMPONENT_PATH}/quirc/lib)

    set_directory_properties( PROPERTIES ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES
        "${COMPONENT_PATH}/quirc/libquirc.a")

（上述 CMakeLists.txt 可用于创建名为 ``quirc`` 的组件，该组件使用自己的 Makefile 构建 quirc_ 项目。）

- ``externalproject_add`` 定义了一个外部构建系统。

  - 设置 ``SOURCE_DIR``、``CONFIGURE_COMMAND``、``BUILD_COMMAND`` 和 ``INSTALL_COMMAND``。如果外部构建系统没有配置这一步骤，可以将 ``CONFIGURE_COMMAND`` 设置为空字符串。在 ESP-IDF 的构建系统中，一般会将 ``INSTALL_COMMAND`` 变量设置为空。
  - 设置 ``BUILD_IN_SOURCE``，即构建目录与源目录相同。否则，您也可以设置 ``BUILD_DIR`` 变量。
  - 有关 ``externalproject_add()`` 命令的详细信息，请参阅 ExternalProject_。

- 第二组命令添加了一个目标库，指向外部构建系统生成的库文件。为了添加 include 目录，并告知 CMake 该文件的位置，需要再设置一些属性。
- 最后，生成的库被添加到 `ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES`_ 中。即执行 ``make clean`` 后会删除该库。请注意，构建系统中的其他目标文件不会被删除。

.. note:: 当外部构建系统使用 PSRAM 时，请记得将 ``-mfix-esp32-psram-cache-issue`` 添加到 C 编译器的参数中。关于该标志的更多详细信息，请参考 :ref:`CONFIG_SPIRAM_CACHE_WORKAROUND`。

.. _ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES_note:

ExternalProject 的依赖与构建清理
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

对于外部项目的构建，CMake 会有一些不同寻常的行为：

- `ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES`_ 仅在使用 Make 构建系统时有效。如果使用 Ninja_ 或 IDE 自带的构建系统，执行项目清理时，这些文件不会被删除。
- ExternalProject_ 会在 clean 运行后自动重新运行配置和构建命令。
- 可以采用以下两种方法来配置外部构建命令：

  1. 将外部 ``BUILD_COMMAND`` 命令设置为对所有源代码完整的重新编译。如果传递给 ``externalproject_add`` 命令的 ``DEPENDS`` 的依赖项发生了改变，或者当前执行的是项目清理操作（即运行了 ``idf.py clean``、``ninja clean`` 或者 ``make clean``），那么就会执行该命令。
  2. 将外部 ``BUILD_COMMAND`` 命令设置为增量式构建命令，并给 ``externalproject_add`` 传递 ``BUILD_ALWAYS 1`` 参数。即不管实际的依赖情况，每次构建时，都会构建外部项目。这种方式仅当外部构建系统具备增量式构建的能力，且运行时间不会很长时才推荐。

构建外部项目的最佳方法取决于项目本身、其构建系统，以及是否需要频繁重新编译项目。

.. _custom-sdkconfig-defaults-cmake:

自定义 sdkconfig 的默认值
=========================

对于示例工程或者其他您不想指定完整 sdkconfig 配置的项目，但是您确实希望覆盖 ESP-IDF 默认值中的某些键值，则可以在项目中创建 ``sdkconfig.defaults`` 文件。重新创建新配置时将会用到此文件，另外在 ``sdkconfig`` 没有设置新配置值时，上述文件也会被用到。

如若需要覆盖此文件的名称，请设置 ``SDKCONFIG_DEFAULTS`` 环境变量。

依赖于硬件目标的 sdkconfig 默认值
---------------------------------

除了 ``sdkconfig.defaults`` 之外，构建系统还将从 ``sdkconfig.defaults.TARGET_NAME`` 文件加载默认值，其中 ``IDF_TARGET`` 的值为 ``TARGET_NAME``。例如，对于 ``ESP32`` 这个硬件目标，sdkconfig 的默认值会首先从 ``sdkconfig.defaults`` 获取，然后再从 ``sdkconfig.defaults.esp32`` 获取。

如果使用 ``SDKCONFIG_DEFAULTS`` 覆盖了 sdkconfig 默认文件的名称，则硬件目标的 sdkconfig 默认文件名也会从 ``SDKCONFIG_DEFAULTS`` 值中派生。

.. _flash_parameters:

Flash 参数
==========

有些情况下，我们希望在没有 IDF 时也能烧写目标板卡，为此，我们希望可以保存已构建的二进制文件、esptool.py 和 esptool write_flash 命令的参数。可以通过编写一段简单的脚本来保存二进制文件和 esptool.py。

运行项目构建之后，构建目录将包含项目二进制输出文件（``.bin`` 文件），同时也包含以下烧录数据文件：

- ``flash_project_args`` 包含烧录整个项目的参数，包括应用程序 (app)、引导程序 (bootloader)、分区表，如果设置了 PHY 数据，也会包含此数据。
- ``flash_app_args`` 只包含烧录应用程序的参数。
- ``flash_bootloader_args`` 只包含烧录引导程序的参数。

.. highlight:: bash

您可以参照如下命令将任意烧录参数文件传递给 ``esptool.py``::

    python esptool.py --chip esp32 write_flash @build/flash_project_args

也可以手动复制参数文件中的数据到命令行中执行。

构建目录中还包含生成的 ``flasher_args.json`` 文件，此文件包含 JSON 格式的项目烧录信息，可用于 ``idf.py`` 和其它需要项目构建信息的工具。

构建 Bootloader
===============

引导程序默认作为 ``idf.py build`` 的一部分被构建，也可以通过 ``idf.py bootloader`` 来单独构建。

引导程序是 :idf:`/components/bootloader/subproject` 内部独特的“子项目”，它有自己的项目 CMakeLists.txt 文件，能够构建独立于主项目的 ``.ELF`` 和 ``.BIN`` 文件，同时它又与主项目共享配置和构建目录。

子项目通过 :idf_file:`/components/bootloader/project_include.cmake` 文件作为外部项目插入到项目的顶层，主构建进程会运行子项目的 CMake，包括查找组件（主项目使用的组件的子集），生成引导程序专用的配置文件（从主 ``sdkconfig`` 文件中派生）。

选择硬件目标
============

当前 ESP-IDF 仅支持一个硬件目标，即 ``esp32``，这也是构建系统默认的硬件目标。开发人员可以按照如下方法来添加对新硬件目标的支持::

    rm sdkconfig
    idf.py -DIDF_TARGET=new_target reconfigure

.. _write-pure-cmake-component:

编写纯 CMake 组件
=================

ESP-IDF 构建系统用“组件”的概念“封装”了 CMake，并提供了很多帮助函数来自动将这些组件集成到项目构建当中。

然而，“组件”概念的背后是一个完整的 CMake 构建系统，因此可以制作纯 CMake 组件。

.. highlight:: cmake

下面是使用纯 CMake 语法为 ``json`` 组件编写的最小 CMakeLists 文件的示例::

    add_library(json STATIC
    cJSON/cJSON.c
    cJSON/cJSON_Utils.c)

    target_include_directories(json PUBLIC cJSON)

- 这实际上与 IDF 中的 :idf_file:`json 组件 </components/json/CMakeLists.txt>` 是等效的。
- 因为组件中的源文件不多，所以这个 CMakeLists 文件非常简单。对于具有大量源文件的组件而言，ESP-IDF 支持的组件通配符，可以简化组件 CMakeLists 的样式。
- 每当组件中新增一个与组件同名的库目标时，ESP-IDF 构建系统会自动将其添加到构建中，并公开公共的 include 目录。如果组件想要添加一个与组件不同名的库目标，就需要使用 CMake 命令手动添加依赖关系。

组件中使用第三方 CMake 项目
===========================

CMake 在许多开源的 C/C++ 项目中广泛使用，用户可以在自己的应用程序中使用开源代码。CMake 构建系统的一大好处就是可以导入这些第三方的项目，有时候甚至不用做任何改动。这就允许用户使用当前 ESP-IDF 组件尚未提供的功能，或者使用其它库来实现相同的功能。

.. highlight:: cmake

假设 ``main`` 组件需要导入一个假想库 ``foo``，相应的组件 CMakeLists 文件如下所示::

    # 注册组件
    register_component()

    # 设置 `foo` 项目中的一些 CMake 变量，以控制 `foo` 的构建过程
    set(FOO_BUILD_STATIC OFF)
    set(FOO_BUILD_TESTS OFF)

    # 创建并导入第三方库目标
    add_subdirectory(foo)

    # 将 IDF 全局的编译器设置、宏定义及其它选项传递给 `foo` 目标
    target_include_directories(foo ${IDF_INCLUDE_DIRECTORIES})
    target_compile_options(foo ${IDF_COMPILE_OPTIONS})
    target_compile_definitions(foo ${IDF_COMPILE_DEFINITIONS})

    # 将 `foo` 目标链接至 `main` 组件
    target_link_libraries(main foo)

实际的案例请参考 :example:`build_system/cmake/import_lib`。请注意，导入第三方库所需要做的工作可能会因库的不同而有所差异。建议仔细阅读第三方库的文档，了解如何将其导入到其它项目中。阅读第三方库的 CMakeLists.txt 文件以及构建结构也会有所帮助。

用这种方式还可以将第三方库封装成 ESP-IDF 的组件。例如 :component:`mbedtls` 组件就是封装了 `mbedtls 项目 <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>`_ 得到的。详情请参考 :component_file:`mbedtls 组件的 CMakeLists.txt 文件 <mbedtls/CMakeLists.txt>`。

每当使用 ESP-IDF 构建系统时，CMake 变量 ``ESP_PLATFORM`` 都会被设置为 1。如果要在通用的 CMake 代码加入 IDF 特定的代码时，可以采用 ``if (ESP_PLATFORM)`` 的形式加以分隔。

在自定义 CMake 项目中使用 ESP-IDF
=================================

ESP-IDF 提供了一个模板 CMake 项目，可以基于此轻松创建应用程序。然而在有些情况下，用户可能已有一个现成的 CMake 项目，或者想自己创建一个 CMake 项目，此时就希望将 IDF 中的组件以库的形式链接到用户目标（库/可执行文件）。

.. highlight:: cmake

使用 :idf_file:`tools/cmake/idf_functions.cmake` 中提供的 ``idf_import_components`` 和 ``idf_link_components`` 函数可以实现上述功能，例如::

    cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
    project(my_custom_app C)

    # 源文件 main.c 包含有 app_main() 函数的定义
    add_executable(${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf main.c)

    # 提供 idf_import_components 及 idf_link_components 函数
    include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/idf_functions.cmake)

    # 为 idf_import_components 做一些配置
    # 使能创建构件（不是每个项目都必须）
    set(IDF_BUILD_ARTIFACTS ON)
    set(IDF_PROJECT_EXECUTABLE ${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf)
    set(IDF_BUILD_ARTIFACTS_DIR ${CMAKE_BINARY_DIR})

    # idf_import_components 封装了 add_subdirectory()，为组件创建库目标，然后使用给定的变量接收“返回”的库目标。
    # 在本例中，返回的库目标被保存在“component”变量中。
    idf_import_components(components $ENV{IDF_PATH} esp-idf)

    # idf_link_components 封装了 target_link_libraries()，将被 idf_import_components 处理过的组件链接到目标
    idf_link_components(${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf "${components}")

上述代码片段导入了 ESP-IDF 目录下的所有组件，并使用了 KConfig 中的默认值，同时还允许创建其它一些构件（比如分区表、包含项目信息的 json 文件、引导程序等）。除此以外，用户还可以设置其它的构建参数，其完整列表如下：

- ``IDF_BUILD_ARTIFACTS``：构建工件，例如引导加载程序、分区表二进制文件、分区二进制数据、将二进制文件烧录到目标芯片时所需的包含项目信息的 json 文件等。同时需要设置 ``IDF_PROJECT_EXECUTABLE`` 和 ``IDF_BUILD_ARTIFACTS_DIR`` 变量。
- ``IDF_PROJECT_EXECUTABLE``：最终可执行文件的名称。某些工件在创建的时候需要此参数。
- ``IDF_BUILD_ARTIFACTS_DIR``：创建的构件被存放的位置。
- ``IDF_EXTRA_COMPONENTS_DIR``：在 :idf:`默认组件目录 <components>` 之外的组件搜索路径。
- ``IDF_COMPONENTS``：要导入的组件列表，设置此变量可以精简导入的组件，仅导入需要的组件，加快构建的速度。如果没有设置该变量，将会导入默认组件目录以及 ``IDF_EXTRA_COMPONENTS_DIR`` （如果设置了该变量）中找到的所有组件。请注意，该列表中组件的依赖组件（除了 ``IDF_COMPONENT_REQUIRES_COMMON`` 之外）也会被加入到构建之中。
- ``IDF_COMPONENT_REQUIRES_COMMON``：通用组件依赖列表。无论 ``IDF_COMPONENTS`` 的值是什么，此列表中的组件及其依赖组件都会被导入到构建中。默认情况下，此变量被设置为核心“系统”组件的最小集合。
- ``IDF_SDKCONFIG_DEFAULTS``：配置文件的覆盖路径，如果未设置，组件将会使用默认的配置选项来构建。
- ``IDF_BUILD_TESTS``：在构建中包含组件的测试。默认情况下，所有的组件测试都会被包含。组件测试可通过 ``IDF_TEST_COMPONENTS`` 和 ``IDF_TEST_EXCLUDE_COMPONENTS`` 进行过滤。
- ``IDF_TEST_COMPONENTS``：如果设置了 ``IDF_BUILD_TESTS``，构建中只会包含此列表中的组件测试。如果没有设置 ``IDF_BUILD_TESTS``，请忽略此项。
- ``IDF_TEST_EXCLUDE_COMPONENTS``：如果设置了 ``IDF_BUILD_TESTS``，此列表中的组件测试将不会包含在构建中。如果没有设置 ``IDF_BUILD_TESTS``，请忽略此项。该变量的优先级高于 ``IDF_TEST_COMPONENTS``，这意味着，即使 ``IDF_TEST_COMPONENTS`` 中也存在此列表中的组件测试，它也不会被包含到构建之中。

:example:`build_system/cmake/idf_as_lib` 中的示例演示了如何在自定义的 CMake 项目创建一个类似于 :example:`Hello World <get-started/hello_world>` 的应用程序。

.. _cmake-file-globbing:

文件通配符 & 增量构建
=====================

.. highlight:: cmake

在 ESP-IDF 组件中添加源文件的首选方法是在 ``COMPONENT_SRCS`` 中手动列出它们::

    set(COMPONENT_SRCS library/a.c library/b.c platform/platform.c)

这是在 CMake 中手动列出源文件的 `最佳实践 <https://gist.github.com/mbinna/c61dbb39bca0e4fb7d1f73b0d66a4fd1/>`_。然而，当有许多源文件都需要添加到构建中时，这种方法就会很不方便。ESP-IDF 构建系统因此提供了另一种替代方法，即使用 ``COMPONENT_SRCDIRS`` 来指定源文件::

    set(COMPONENT_SRCDIRS library platform)

后台会使用通配符在指定的目录中查找源文件。但是请注意，在使用这种方法的时候，如果组件中添加了一个新的源文件，CMake 并不知道重新运行配置，最终该文件也没有被加入构建中。

如果是自己添加的源文件，这种折衷还是可以接受的，因为用户可以触发一次干净的构建，或者运行 ``idf.py reconfigure`` 来手动重启 CMake_。但是，如果你需要与其他使用 Git 等版本控制工具的开发人员共享项目时，问题就会变得更加困难，因为开发人员有可能会拉取新的版本。

ESP-IDF 中的组件使用了第三方的 Git CMake 集成模块（:idf_file:`/tools/cmake/third_party/GetGitRevisionDescription.cmake`），任何时候源码仓库的提交记录发生了改变，该模块就会自动重新运行 CMake。即只要 拉取了新的 ESP-IDF 版本，CMake 就会重新运行。

对于不属于 ESP-IDF 的项目组件，有以下几个选项供参考：

- 如果项目文件保存在 Git 中，ESP-IDF 会自动跟踪 Git 修订版本，并在它发生变化时重新运行 CMake。
- 如果一些组件保存在第三方 Git 仓库中（不在项目仓库或 ESP-IDF 仓库），则可以在组件 CMakeLists 文件中调用 ``git_describe`` 函数，以便在 Git 修订版本发生变化时自动重启 CMake。
- 如果没有使用 Git，请记住在源文件发生变化时手动运行 ``idf.py reconfigure``。
- 使用 ``COMPONENT_SRCS`` 在项目组件中列出所有源文件，可以完全避免这一问题。

具体选择哪一方式，就要取决于项目本身，以及项目用户。

.. _build_system_metadata:

构建系统的元数据
================

为了将 ESP-IDF 集成到 IDE 或者其它构建系统中，CMake 在构建的过程中会在 ``build/`` 目录下生成大量元数据文件。运行 ``cmake`` 或 ``idf.py reconfigure`` （或任何其它 ``idf.py`` 构建命令），可以重新生成这些元数据文件。

- ``compile_commands.json`` 是标准格式的 JSON 文件，它描述了在项目中参与编译的每个源文件。CMake 其中的一个功能就是生成此文件，许多 IDE 都知道如何解析此文件。
- ``project_description.json`` 包含有关 ESP-IDF 项目、已配置路径等的一些常规信息。
- ``flasher_args.json`` 包含 esptool.py 工具用于烧录项目二进制文件的参数，此外还有 ``flash_*_args`` 文件，可直接与 esptool.py 一起使用。更多详细信息请参阅 :ref:`flash_parameters`。
- ``CMakeCache.txt`` 是 CMake 的缓存文件，包含 CMake 进程、工具链等其它信息。
- ``config/sdkconfig.json`` 包含 JSON 格式的项目配置结果。
- ``config/kconfig_menus.json`` 是在 menuconfig 中显示菜单的 JSON 格式版本，用于外部 IDE 的 UI。

JSON 配置服务器
---------------

.. highlight :: json

``confserver.py`` 工具可以帮助 IDE 轻松地与配置系统的逻辑进行集成，它运行在后台，通过使用 stdin 和 stdout 读写 JSON 文件的方式与调用进程交互。

您可以通过 ``idf.py confserver`` 或 ``ninja confserver`` 从项目中运行 ``confserver.py``，也可以使用不同的构建生成器来触发类似的目标。

配置服务器会向 stderr 输出方便阅读的错误和警告信息，向 stdout 输出 JSON 文件。启动时，配置服务器将以 JSON 字典的形式输出系统中每个配置项的完整值，以及范围受限的值的可用范围。``sdkconfig.json`` 中包含有相同的信息::

    {"version": 1, "values": { "ITEM": "value", "ITEM_2": 1024, "ITEM_3": false }, "ranges" : { "ITEM_2" : [ 0, 32768 ] } }

配置服务器仅发送可见的配置项，其它不可见的或者被禁用的配置项可从 ``kconfig_menus.json`` 静态文件中解析得到，此文件还包含菜单结构和其它元数据（描述、类型、范围等）。

然后配置服务器将等待客户端的输入，客户端会发起请求，要求更改一个或多个配置项的值，内容的格式是个 JSON 对象，后面跟一个换行符::

    {"version": "1", "set": {"SOME_NAME": false, "OTHER_NAME": true } }

配置服务器将解析此请求，更新 ``sdkconfig`` 文件，并返回完整的变更列表::

    {"version": 1, "values": {"SOME_NAME": false, "OTHER_NAME": true , "DEPENDS_ON_SOME_NAME": null}}

当前不可见或者禁用的配置项会返回 ``null``，任何新的可见配置项则会返回其当前新的可见值。

如果配置项的取值范围因另一个值的变化发生了改变，那么配置服务器会发送::

    {"version": 1, "values": {"OTHER_NAME": true }, "ranges" : { "HAS_RANGE" : [ 3, 4 ] } }

如果传递的数据无效，那么 JSON 对象中会有 ``error`` 字段::

    {"version": 1, "values": {}, "error": ["The following config symbol(s) were not visible so were not updated: NOT_VISIBLE_ITEM"]}

默认情况下，变更后的配置不会被写进 sdkconfig 文件。更改的内容在发出 “save” 命令之前会先储存在内存中::

    {"version": 1, "save": null }

若要从已保存的文件中重新加载配置值，并丢弃内存中的任何更改，可以发送 “load” 命令::

    {"version": 1, "load": null }

“load” 和 “save” 的值可以是新的路径名，也可以设置为 "null" 用以加载/保存之前使用的路径名。

配置服务器对 “load” 命令的响应始终是完整的配置值和取值范围的集合，这与服务器初始启动阶段的响应相同。

“load”、“set” 和 “save” 的任意组合可以在一条单独的命令中发送出去，服务器按照组合中的顺序执行命令。因此，可以使用一条命令实现从文件中加载配置，更新配置值，然后将其保存到文件中。

.. Note:: 配置服务器不会自动加载外部对 ``sdkconfig`` 文件的任何更改。如果文件被外部编辑，则需要发送 “load” 命令或重启服务器。

.. Note:: ``sdkconfig`` 文件更新后，配置服务器不会重新运行 CMake 来生成其它的构建文件和元数据文件。这些文件会在下一次运行 ``CMake`` 或 ``idf.py`` 时自动生成。

.. _gnu-make-to-cmake:

从 ESP-IDF GNU Make 构建系统迁移到 CMake 构建系统
=================================================

ESP-IDF CMake 构建系统与旧版的 GNU Make 构建系统在某些方面非常相似，例如将 ``component.mk`` 文件改写 ``CMakeLists.txt``，像 ``COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS`` 和 ``COMPONENT_SRCDIRS`` 等变量可以保持不变，只需将语法改为 CMake 语法即可。

自动转换工具
------------

.. highlight:: bash

:idf_file:`/tools/cmake/convert_to_cmake.py` 中提供了一个项目自动转换工具。运行此命令时需要加上项目路径，如下所示::

    $IDF_PATH/tools/cmake/convert_to_cmake.py /path/to/project_dir

项目目录必须包含 Makefile 文件，并确保主机已安装 GNU Make (``make``) 工具，并且被添加到了 PATH 环境变量中。

该工具会将项目 Makefile 文件和所有组件的 ``component.mk`` 文件转换为对应的 ``CMakeLists.txt`` 文件。

转换过程如下：该工具首先运行 ``make`` 来展开 ESP-IDF 构建系统设置的变量，然后创建相应的 CMakelists 文件来设置相同的变量。

转换工具并不能处理复杂的 Makefile 逻辑或异常的目标，这些需要手动转换。

CMake 中不可用的功能
--------------------

有些功能已从 CMake 构建系统中移除，或者已经发生很大改变。GNU Make 构建系统中的以下变量已从 CMake 构建系统中删除：

- ``COMPONENT_BUILD_DIR``：由 ``CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR`` 替代。
- ``COMPONENT_LIBRARY``：默认为 ``$(COMPONENT_NAME).a`` 但是库名可以被组件覆盖。在 CMake 构建系统中，组件库名称不可再被组件覆盖。
- ``CC``、``LD``、``AR``、``OBJCOPY``：gcc xtensa 交叉工具链中每个工具的完整路径。CMake 使用 ``CMAKE_C_COMPILER``、``CMAKE_C_LINK_EXECUTABLE`` 和 ``CMAKE_OBJCOPY`` 进行替代。完整列表请参阅 `CMake 语言变量 <cmake language variables_>`_。
- ``HOSTCC``、``HOSTLD``、``HOSTAR``：宿主机本地工具链中每个工具的全名。CMake 系统不再提供此变量，外部项目需要手动检测所需的宿主机工具链。
- ``COMPONENT_ADD_LDFLAGS``：用于覆盖链接标志。CMake 中使用 `target_link_libraries`_ 命令替代。
- ``COMPONENT_ADD_LINKER_DEPS``：链接过程依赖的文件列表。`target_link_libraries`_ 通常会自动推断这些依赖。对于链接脚本，可以使用自定义的 CMake 函数 ``target_linker_scripts``。
- ``COMPONENT_SUBMODULES``：不再使用。CMake 会自动枚举 ESP-IDF 仓库中所有的子模块。
- ``COMPONENT_EXTRA_INCLUDES``：曾是 ``COMPONENT_PRIV_INCLUDEDIRS`` 变量的替代版本，仅支持绝对路径。CMake 系统中统一使用 ``COMPONENT_PRIV_INCLUDEDIRS`` （可以是相对路径，也可以是绝对路径）。
- ``COMPONENT_OBJS``：以前，可以以目标文件列表的方式指定组件源，现在，可以通过 ``COMPONENT_SRCS`` 以源文件列表的形式指定组件源。
- ``COMPONENT_OBJEXCLUDE``：已被 ``COMPONENT_SRCEXCLUDE`` 替换。用于指定源文件（绝对路径或组件目录的相对路径）。
- ``COMPONENT_EXTRA_CLEAN``：已被 ``ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES`` 属性取代，注意，:ref:`CMake 对此项功能有部分限制 <ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES_note>`。
- ``COMPONENT_OWNBUILDTARGET`` & ``COMPONENT_OWNCLEANTARGET``：已被 CMake `外部项目 <ExternalProject>`_ 替代，详细内容请参阅 :ref:`component-build-full-override`。
- ``COMPONENT_CONFIG_ONLY``：已被 ``register_config_only_component()`` 函数替代，请参阅 :ref:`config_only_component`。
- ``CFLAGS``、``CPPFLAGS``、``CXXFLAGS``：已被相应的 CMake 命令替代，请参阅 :ref:`component_build_control`。

无默认值的变量
--------------

以下变量不再具有默认值：

- ``COMPONENT_SRCDIRS``
- ``COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS``

不再需要的变量
--------------

如果设置了 ``COMPONENT_SRCS``，就不需要再设置 ``COMPONENT_SRCDIRS``。实际上，CMake 构建系统中如果设置了 ``COMPONENT_SRCDIRS``，那么 ``COMPONENT_SRCS`` 就会被忽略。

从 Make 中烧录
--------------

仍然可以使用 ``make flash`` 或者类似的目标来构建和烧录，但是项目 ``sdkconfig`` 不能再用来指定串口和波特率。可以使用环境变量来覆盖串口和波特率的设置，详情请参阅 :ref:`flash-with-ninja-or-make`。

.. _esp-idf-template: https://github.com/espressif/esp-idf-template
.. _Cmake: https://cmake.org
.. _ninja: https://ninja-build.org
.. _esptool.py: https://github.com/espressif/esptool/#readme
.. _CMake v3.5 官方文档: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/index.html
.. _cmake 命令行文档: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/manual/cmake.1.html#options
.. _cmake add_library: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/add_library.html
.. _cmake if: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/if.html
.. _cmake list: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/list.html
.. _cmake project: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/project.html
.. _cmake set: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/set.html
.. _cmake string: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/string.html
.. _cmake faq generated files: https://cmake.org/Wiki/CMake_FAQ#How_can_I_generate_a_source_file_during_the_build.3F
.. _ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/prop_dir/ADDITIONAL_MAKE_CLEAN_FILES.html
.. _ExternalProject: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/module/ExternalProject.html
.. _cmake language variables: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/manual/cmake-variables.7.html#variables-for-languages
.. _set_source_files_properties: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/set_source_files_properties.html
.. _target_compile_options: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/target_compile_options.html
.. _target_link_libraries: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/command/target_link_libraries.html#command:target_link_libraries
.. _cmake_toolchain_file: https://cmake.org/cmake/help/v3.5/variable/CMAKE_TOOLCHAIN_FILE.html
.. _quirc: https://github.com/dlbeer/quirc
.. _pyenv: https://github.com/pyenv/pyenv#README
.. _virtualenv: https://virtualenv.pypa.io/en/stable/
