# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic U595VITxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VITXQ=Generic U595VITxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VITXQ.upload.maximum_size=2097152
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VITXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VITXQ.build.board=GENERIC_U595VITXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VITXQ.build.product_line=STM32U595xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VITXQ.build.variant=STM32U5xx/U595V(I-J)TxQ_U599V(I-J)TxQ_U5A5VJTxQ_U5A9VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VITXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U595.svd

# Generic U595VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VJTXQ=Generic U595VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VJTXQ.upload.maximum_size=4194304
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VJTXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VJTXQ.build.board=GENERIC_U595VJTXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VJTXQ.build.product_line=STM32U595xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VJTXQ.build.variant=STM32U5xx/U595V(I-J)TxQ_U599V(I-J)TxQ_U5A5VJTxQ_U5A9VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595VJTXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U595.svd

# Generic U599VITxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VITXQ=Generic U599VITxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VITXQ.upload.maximum_size=2097152
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VITXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VITXQ.build.board=GENERIC_U599VITXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VITXQ.build.product_line=STM32U599xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VITXQ.build.variant=STM32U5xx/U595V(I-J)TxQ_U599V(I-J)TxQ_U5A5VJTxQ_U5A9VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VITXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U599.svd

# Generic U599VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VJTXQ=Generic U599VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VJTXQ.upload.maximum_size=4194304
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VJTXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VJTXQ.build.board=GENERIC_U599VJTXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VJTXQ.build.product_line=STM32U599xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VJTXQ.build.variant=STM32U5xx/U595V(I-J)TxQ_U599V(I-J)TxQ_U5A5VJTxQ_U5A9VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599VJTXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U599.svd

# Generic U5A5VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5VJTXQ=Generic U5A5VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5VJTXQ.upload.maximum_size=4194304
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5VJTXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5VJTXQ.build.board=GENERIC_U5A5VJTXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5VJTXQ.build.product_line=STM32U5A5xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5VJTXQ.build.variant=STM32U5xx/U595V(I-J)TxQ_U599V(I-J)TxQ_U5A5VJTxQ_U5A9VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5VJTXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U5A5.svd

# Generic U5A9VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9VJTXQ=Generic U5A9VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9VJTXQ.upload.maximum_size=4194304
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9VJTXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9VJTXQ.build.board=GENERIC_U5A9VJTXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9VJTXQ.build.product_line=STM32U5A9xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9VJTXQ.build.variant=STM32U5xx/U595V(I-J)TxQ_U599V(I-J)TxQ_U5A5VJTxQ_U5A9VJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9VJTXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U5A9.svd

