# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic F100VCTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VCTX=Generic F100VCTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VCTX.upload.maximum_size=262144
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VCTX.upload.maximum_data_size=24576
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VCTX.build.board=GENERIC_F100VCTX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VCTX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VCTX.build.variant=STM32F1xx/F100V(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VCTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

# Generic F100VDTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VDTX=Generic F100VDTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VDTX.upload.maximum_size=393216
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VDTX.upload.maximum_data_size=32768
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VDTX.build.board=GENERIC_F100VDTX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VDTX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VDTX.build.variant=STM32F1xx/F100V(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VDTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

# Generic F100VETx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VETX=Generic F100VETx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VETX.upload.maximum_size=524288
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VETX.upload.maximum_data_size=32768
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VETX.build.board=GENERIC_F100VETX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VETX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VETX.build.variant=STM32F1xx/F100V(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100VETX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

