**基本功能**
1. 支持16进制数据发送与接收。
2. 支持windows下COM9以上的串口通信。
3. 实时显示收发数据字节大小以及串口状态。
4. 支持任意qt版本，亲测4.7.0 到 6.1。
5. 支持串口转网络数据收发。

**高级功能**
1. 可自由管理需要发送的数据，每次只要从下拉框中选择数据即可，无需重新输入数据。
2. 可模拟设备回复数据，需要在主界面开启模拟设备回复数据。当接收到设置好的指令时，立即回复设置的回复指令。例如指定收到0x16 0x00 0xFF 0x01需要回复0x16 0x00 0xFE 0x01，则只需要在SendData.txt中添加一条数据16 00 FF 01:16 00 FE 01即可。
3. 可定时发送数据和保存数据到文本文件:，默认间隔5秒钟，可更改间隔时间。
4. 在不断接收到大量数据时，可以暂停显示数据来查看具体数据，后台依然接收数据但不处理，无需关闭串口来查看已接收到的数据。
5. 每次收到的数据都是完整的一条数据，而不是脱节的，做了延时处理。
6. 一套源码随处编译，无需更改串口通信类，已在XP/WIN7/UBUNTU/ARMLINUX系统下成功编译并运行。

**其他说明**
1. 编译后请将源码下的file目录中的所有文件复制到可执行文件同一目录。
2. 如果有更好的建议或者意见，请留言，谢谢！