**基本功能**
1. 16进制数据和ASCII数据收发。
2. 定时器自动发送。
3. 自动从配置文件加载最后一次的界面设置。
4. 自动从配置文件加载数据发送下拉框的数据。可以将经常使用的数据填写在send.txt中。
5. 可启用设备模拟回复，当收到某个数据时，模拟设备自动回复数据。对应数据格式填写在device.txt中。
6. 可对单个在线连接发送数据，也可勾选全部进行发送。
7. 支持多个客户端连接并发。
8. 采用单线程。
9. 多种模式，tcp客户端、tcp服务器、udp客户端、udp服务器、websocket客户端、websocket服务器。

**其他说明**
1. 编译后请将源码下的file目录中的所有文件复制到可执行文件同一目录。
2. 如果有更好的建议或者意见，请留言，谢谢！