Oct 2018:
Two problems:
a) Ubuntu arm-none-eabi is broken (latest download from of arm gcc required)
b) stm32flash v0.5 does not support STM32L011, latest stnapshot required instead


12V Bleiakku

Laden mit 13.8V: Aufrechterhaltung/Kompensierung der Selbstentladung

Laden mit 14.4V: Normale Ladung, dabei muss man aber den Strom messen.
Wenn der Strom auf 2% der Nennkapazität fällt, kann man aufhören:
3 Ah * 2% --> 60mA

