V1.1.20
    修复B0 B1引脚无法输出PWM

V1.1.19
    修改摄像头类型变量使用枚举类型定义
	将flexio接口的摄像头增加摄像头地址的参数，使得在未调用摄像头的时候所分配的地址不占用空间
	修改凌瞳flexio底层总是给出正在采集的图像地址

V1.1.18
    修复在IAR工程下使用USB CDC编译报错的问题
	
V1.1.17
	对gpio、common、摄像头文件头文件包含进行了调整，避免一些情况下可能会出现编译错误的问题
	修复1.8寸TFT显示慢的问题
	
V1.1.16
	修复PWM不能输出450-2000hz的频率
    
V1.1.15
    将nxp相关驱动文件替换为最新的SDK2.7版本
    增加MDK V6编译器的支持
	
V1.1.14
    将flexio采集凌瞳的缓冲区改为双buffer，默认将buffer放在OCRAM中
    
V1.1.13
	删除无线转串口的CMD引脚，平时使用悬空或者上拉即可
    flexio接口自动识别所连接的摄像头，从而实现场中断内自动调用对应摄像头vsync函数
    将zf_camera内的FLEXIO_SHIFT_COUNT宏定义删除，取而代之的是flexio_shift_count变量，以便于程序根据分辨率自动选择环移器的数量
    
V1.1.12
	修改usb cdc内的延时时间，避免发送图像到上位机时遇到无法发送图像的问题。
	修改凌瞳摄像头取点函数错误的问题，增加宽度参数。
    
V1.1.11
    修复当使用PIT之后导致GPT延时不准确的问题
    降低PIT的输入频率
    修改GPT_SR_OF1_MASK为kGPT_OutputCompare1Flag
    更改变量gpt_init_flag为当前文件都可用
	更改PIT时钟频率获取的方式
	
V1.1.10
	修复uart_getchar函数无法等待的问题
	
V1.1.9
	解决SD卡时钟速率显示不正确的问题
	解决文件系统例程创建文件系统后高速卡速度变慢的问题。
	
V1.1.8
	将IPS200_PORT_NUM宏定义默认设置为2，使得2寸屏幕接口与主板对应
    添加sdmmc相关驱动
    添加fatfs文件系统驱动
    对zf_systick文件添加  定时器选择功能，当其他程序需要占用systick时，可以将zf_systick.h文件中的DELAY_TIMER_TYPE宏定义改为1，即可使用GPT定时器作为延时的定时器
    DELAY_TIMER_TYPE库默认使用GPT2作为 systick文件的定时器，因为库里面的文件系统需要占用systick
	GPIO3_Combined_0_15_IRQHandler中断函数默认被SD卡检测插入功能占用，如果需要gpio中断建议使用其他IO，或者不使用SD的卡可以将fsl_sdmmc_host.c中的 SDMMCHOST_CARD_DETECT_GPIO_INTERRUPT_HANDLER函数注释掉即可

V1.1.7
	修改usb虚拟串口底层，通过延时的方式来判断串口的关闭，以适应更多的串口助手或者上位机，避免出现程序卡死的问题
	
V1.1.6
	修复PIT定时器 定时不准确的问题
	
V1.1.5
	修复硬件IIC不可用的问题
	
V1.1.4
	修复USB虚拟串口在发送数据时，串口关闭之后可能会导致程序卡在发送函数中
	
V1.1.3
	修改模拟IIC默认引脚
	修改ips200_displayimage8660_zoom1函数的第一个参数的类型为uint16
	修复PIT1不可用的问题
	2寸IPS屏幕数据引脚支持连接到不同的单片机端口
	修改uart_set_handle函数的使用示例
	MDK下的使用DAP时，复位方式切换为SYSRESETREQ。并勾选上下载完成后复位并运行
	增加USB虚拟串口的功能
	修复关闭PRINTF功能之后会报错的问题
	增加OCOTP SDK底层程序
	增加seekfree_sendimg_03x_usb_cdc与seekfree_sendimg_scc8660_usb_cdc函数，便于使用usb虚拟串口发送图像
	更新fsl_common.c fsl_common.h文件
	将MT9V03X CSI接口的buff名称修改为mt9v03x_csi1_image和mt9v03x_csi2_image
	
V1.1.2
	修复2寸IPS屏幕可能花屏的问题
    
V1.1.1
    修改2寸并口屏幕的引脚分配
    添加彩色摄像头获取像素点RGB分量的函数
    添加1.8寸TFT、1.14寸IPS、2寸IPS彩色摄像头显示函数
    添加2寸IPS 显示彩色摄像头Y分量（灰度）函数
	修改总钻风摄像头显示函数的显示宽度与显示高度备注信息
    增加GPIO中断标志位获取宏定义GET_GPIO_FLAG
    修改1.8寸TFT与2寸IPS液晶的 背景颜色与笔颜色宏定义名称
    修改彩色摄像头驱动文件，增加数据格式设置、白平衡设置、手动曝光设置
	修改关于液晶显示一个字符的函数 参数范围备注错误的问题
    将彩摄像头的配置数据修改为uint16类型
    修改6050 CONFIG宏定义名称为MPU6050_CONFIG
	修改ICM20602的寄存器配置
	修改彩色摄像头发送至上位机函数，添加参数备注、使用举例。发送数量错误的问题
    提高flexio2的频率，以便于采集彩色摄像头
    修改彩色摄像头 用户数组名称为scc8660_csi_image
    修改总钻风摄像头数据命名
    增加显示摄像头图像函数的使用示例
	修改2寸IPS并口屏幕的初始化延时时间
	增加MPU6050、4200、8451、20602使用模拟IIC时自检不通过时可能的原因
	修复字符错误问题 -和_两个字符显示都是-的问题
	修复模拟IIC延时时间异常的BUG
	增加uart_set_handle函数的备注信息
	修改彩色摄像头寄存器设置函数
    修改总钻风、凌瞳摄像头的初始化等待方式
    凌瞳摄像头初始化前增加场信号拉高的操作
	1.14寸IPS和2寸IPS图像显示指定起始位置函数 增加参数断言
	添加彩色摄像头命令枚举的备注
	
V1.1.0
	修改库的文件夹命名
    
V1.0.0
    初始版本
	