# 无名科技星智 ABS 2.0

## 简介
无名科技星智 ABS 2.0 是一款高性价比的 AI 语音交互开发板。它搭载 1.54 寸 LCD 屏幕，配备独立的物理按键，并采用 **ML307R 4G 通信模组**，让你在没有 Wi-Fi 的环境下也能随时随地与大模型对话。

## 核心特性
- 双网络通信：支持 Wi-Fi 与 ML307R Cat.1 4G 双模切换，适配多场景使用
- 显示系统：1.54 寸 240×240 LCD 屏幕，自定义 UI 布局优化，适配 1.54 寸方形屏显示效果
- 物理按键交互：独立 Boot 功能键、音量加减键，支持单击、双击、长按、五击多阶操作
- 扩展能力：内置 Micro SD 卡插槽，支持本地存储扩展；可预留震动马达，实现按键操作触觉反馈
- 完善的电源管理：支持电池电量 ADC 检测、充电状态实时监测、自动休眠与深度睡眠节能控制
- 生态兼容：完全适配小智 ESP32 项目固件，支持 Qwen/DeepSeek 等大模型，兼容 MCP 协议设备控制
- 由于硬件差异，UI显示上对底部表情和文本的显示位置稍有改动

## 与铝合金版本（XINGZHI_METAL_1_54_WIFI）核心差异
| 功能特性 | xingzhi-abs-2.0 | 铝合金版本 |
|----------|------------------|------------|
| 交互方式 | 独立物理按键（Boot/音量+/音量-） | CST816 触摸芯片+触摸交互 |
| 外壳材质 | ABS 工程塑料 | 铝合金材质 |

>### 按键操作
>- **开机**: 关机状态，长按电源键3秒后自动开机
>- **关机**: 开机状态，长按电源键5秒后自动关机
>- **唤醒/打断**: 正常通话/待机状态下，单击Boot功能键，可唤醒设备或打断正在进行的语音对话
>- **重新配网**: 开机后1秒钟内，单击Boot功能键，设备会自动重启并进入配网界面
>- **切换网络模式**: 开机状态下，双击Boot功能键，可切换Wi-Fi与4G网络模式
>- **SD卡状态检测**: 开机状态下，五击Boot功能键，可检测并在屏幕显示SD卡挂载状态
>- **增加音量**: 开机状态下，单击音量+按键，音量增加10%；长按音量+按键2s，音量直接递增至100%最大音量
>- **减小音量**: 开机状态下，单击音量-按键，音量减小10%；长按音量-按键2s，音量直接递减至0%静音

>### 休眠操作
>- **浅睡眠**: 开机后，维持待命状态60s后，进入浅睡眠（屏幕亮度调整到1%）
>- **深睡眠**: 开机后，维持待命状态300s后，自动关机
>- **唤醒**: 浅睡眠状态下，单击任意按键，唤醒设备（屏幕亮度回调）

# 编译配置命令

**克隆工程**

```bash
git clone https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git
```

**进入工程**

```bash
cd xiaozhi-esp32
```

**配置编译目标为 ESP32S3**

```bash
idf.py set-target esp32s3
```

**打开 menuconfig**

```bash
idf.py menuconfig
```

**选择板子**

```bash
- `Xiaozhi Assistant` → `Board Type` → 选择 `无名科技星智ABS 2.0`
```

**编译**

```ba
idf.py build
```

**下载并打开串口终端**

```bash
idf.py build flash monitor
```