# class ThermalGainModeTemperatureRange

    class ThermalGainModeTemperatureRange implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

不同增益模式的温度范围。

##### Class Members:

#### Members

method
getLowGainMin

###### method getLowGainMin

    Double getLowGainMin()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

To get the minimum temperature of low gain mode.

##### Return:

Double | Return the minimum temperature of low gain mode.

method
getLowGainMax

###### method getLowGainMax

    Double getLowGainMax()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

To get the maximum temperature of low gain mode.

##### Return:

Double | Return the maximum temperature of low gain mode.

method
getHighGainMin

###### method getHighGainMin

    Double getHighGainMin()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

To get the minimum temperature of high gain mode.

##### Return:

Double | Return the minimum temperature of high gain mode.

method
getHighGainMax

###### method getHighGainMax

    Double getHighGainMax()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### Description:

To get the maximum temperature of high gain mode.

##### Return:

Double | Return the maximum temperature of high gain mode.

×

## Search Mobile SDK Document

{{searchCount}} Results

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

Load More
Loading...
Not Found