# class RTKLocation

    class RTKLocation implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.rtkmobilestation

##### 描述：

RTK模块位置信息。包括RTK模块地面端和飞行器端的位置信息。
`MSDK 5.0.0开始支持`

##### 类成员:

#### Members

method
getPositioningSolution

###### method getPositioningSolution

    RTKPositioningSolution getPositioningSolution()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.rtkmobilestation

##### 描述：

获取RTK模块的定向及定位状态。

##### 返回值：

RTKPositioningSolution | 返回RTK模块的定向及定位状态。

method
getBaseStationLocation

###### method getBaseStationLocation

    LocationCoordinate3D getBaseStationLocation()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.rtkmobilestation

##### 描述：

获取RTK地面端基站的位置。

##### 返回值：

LocationCoordinate3D | 返回RTK地面端基站的位置。

method
getMobileStationLocation

###### method getMobileStationLocation

    LocationCoordinate3D getMobileStationLocation()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.rtkmobilestation

##### 描述：

获取飞行器上RTK模块的位置。

##### 返回值：

LocationCoordinate3D | 返回飞行器上RTK模块的位置。

method
getStdLongitude

###### method getStdLongitude

    Double getStdLongitude()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.rtkmobilestation

##### 描述：

获取经度的标准差，单位：米。

##### 返回值：

Double | 返回经度的标准差。

method
getStdLatitude

###### method getStdLatitude

    Double getStdLatitude()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.rtkmobilestation

##### 描述：

获取纬度的标准差，单位：米。

##### 返回值：

Double | 返回纬度的标准差。

method
getStdAltitude

###### method getStdAltitude

    Double getStdAltitude()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.rtkmobilestation

##### 描述：

获取高度的标准差，单位：米。

##### 返回值：

Double | 返回高度的标准差。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果