# class MultiGimbalSyncControlInfo

    class MultiGimbalSyncControlInfo implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.flightcontroller

##### 描述：

多云台联动控制信息。

##### 类成员:

#### Members

method
setGimbalSyncList

###### method setGimbalSyncList

    void setGimbalSyncList(List<ComponentIndexType> gimbalSyncList)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.flightcontroller

##### 描述：

设置联动控制的云台列表。

##### 输入参数：

List<ComponentIndexType> gimbalSyncList | 需要联动控制的云台列表。

method
getGimbalSyncList

###### method getGimbalSyncList

    List<ComponentIndexType> getGimbalSyncList()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.flightcontroller

##### 描述：

获取联动控制的云台列表。

##### 返回值：

List<ComponentIndexType> | 返回联动控制的云台列表。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果