# class FrequencyInterferenceInfo

    class FrequencyInterferenceInfo implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.airlink

##### 描述：

此类用于获取频段干扰信息。

##### 类成员:

method
getFrequencyFrom

###### method getFrequencyFrom

    Double getFrequencyFrom()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.airlink

##### 描述：

获取起始频率。

##### 返回值：

Double | 返回起始频率。

method
getFrequencyTo

###### method getFrequencyTo

    Double getFrequencyTo()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.airlink

##### 描述：

获取结束频率。

##### 返回值：

Double | 返回结束频率。

method
getRssi

###### method getRssi

    Integer getRssi()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.airlink

##### 描述：

获取开始和结束频率定义的频段内的信号强度，单位：dBm。

##### 返回值：

Integer | 返回信号强度。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果