# class LaserMeasureInformation

    class LaserMeasureInformation implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

激光传感器信息。

##### 类成员:

#### Members

method
getLocation3D

###### method getLocation3D

    LocationCoordinate3D getLocation3D()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取目标点的位置。包括经纬度和高度。

##### 返回值：

LocationCoordinate3D | 返回目标点的位置。

method
getDistance

###### method getDistance

    Double getDistance()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取目标点距离激光传感器的距离。激光传感器必须距离目标点至少3m。

##### 返回值：

Double | 返回目标点距离飞行器的距离。

method
getTargetPoint

###### method getTargetPoint

    DoublePoint2D getTargetPoint()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取目标点在相机屏幕上位置。 x和y的范围：[0,100]。 [0,0]代表相机屏幕的左上角，[100,100]代表相机屏幕的右下角。

##### 返回值：

DoublePoint2D | 返回目标点在相机屏幕上位置。

method
getLaserMeasureState

###### method getLaserMeasureState

    LaserMeasureState getLaserMeasureState()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取激光传感器测距状态。

##### 返回值：

LaserMeasureState | 返回激光传感器测距状态。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果