# class CameraStorageState

    class CameraStorageState implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

相机存储卡的详细信息。存储卡包括：SD卡和机载存储器。

##### 类成员:

#### Members

method
getStorageType

###### method getStorageType

    CameraStorageLocation getStorageType()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取相机存储类型。

##### 返回值：

CameraStorageLocation | 返回相机存储类型。

method
getStorageState

###### method getStorageState

    SDCardLoadState getStorageState()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取存储卡插入状态。机载存储器默认是插入状态。

##### 返回值：

SDCardLoadState | 返回存储卡插入状态。

method
getStorageCapacity

###### method getStorageCapacity

    Integer getStorageCapacity()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取存储卡总容量，单位：MB。

##### 返回值：

Integer | 返回存储卡总容量。

method
getStorageLeftCapacity

###### method getStorageLeftCapacity

    Integer getStorageLeftCapacity()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取存储卡剩余容量，单位：MB。

##### 返回值：

Integer | 返回存储卡剩余容量。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果