# class BatteryLedsInfo

    class BatteryLedsInfo implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.battery

##### 描述：

电池LED状态信息。

##### 类成员:

#### Members

method
getAircraftLed

###### method getAircraftLed

    Boolean getAircraftLed()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.battery

##### 描述：

参数: Boolean
`true`表示飞行器上的电源灯开启。

##### 返回值：

Boolean | 返回飞行器上的电源灯是否开启。

method
setAircraftLed

###### method setAircraftLed

    void setAircraftLed(Boolean aircraftLed)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.battery

##### 描述：

设置飞行器上的电源灯状态。

##### 输入参数：

Boolean aircraftLed | `true`表示设置飞行器上的电源灯开启。

method
getBatteryLed

###### method getBatteryLed

    Boolean getBatteryLed()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.battery

##### 描述：

参数: Boolean
`true`表示电池上的电源灯开启。

##### 返回值：

Boolean | 返回电池上的电源灯是否开启。

method
setBatteryLed

###### method setBatteryLed

    void setBatteryLed(Boolean batteryLed)

包： | dji.sdk.keyvalue.value.battery

##### 描述：

设置飞行器上的电池状态。

##### 输入参数：

Boolean batteryLed | `true`表示设置电池上的电源灯开启。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果