# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic F100ZCTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZCTX=Generic F100ZCTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZCTX.upload.maximum_size=262144
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZCTX.upload.maximum_data_size=24576
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZCTX.build.board=GENERIC_F100ZCTX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZCTX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZCTX.build.variant=STM32F1xx/F100Z(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZCTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

# Generic F100ZDTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZDTX=Generic F100ZDTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZDTX.upload.maximum_size=393216
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZDTX.upload.maximum_data_size=32768
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZDTX.build.board=GENERIC_F100ZDTX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZDTX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZDTX.build.variant=STM32F1xx/F100Z(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZDTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

# Generic F100ZETx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZETX=Generic F100ZETx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZETX.upload.maximum_size=524288
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZETX.upload.maximum_data_size=32768
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZETX.build.board=GENERIC_F100ZETX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZETX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZETX.build.variant=STM32F1xx/F100Z(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100ZETX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

