# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic F100RCTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RCTX=Generic F100RCTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RCTX.upload.maximum_size=262144
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RCTX.upload.maximum_data_size=24576
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RCTX.build.board=GENERIC_F100RCTX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RCTX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RCTX.build.variant=STM32F1xx/F100R(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RCTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

# Generic F100RDTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RDTX=Generic F100RDTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RDTX.upload.maximum_size=393216
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RDTX.upload.maximum_data_size=32768
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RDTX.build.board=GENERIC_F100RDTX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RDTX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RDTX.build.variant=STM32F1xx/F100R(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RDTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

# Generic F100RETx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RETX=Generic F100RETx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RETX.upload.maximum_size=524288
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RETX.upload.maximum_data_size=32768
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RETX.build.board=GENERIC_F100RETX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RETX.build.product_line=STM32F100xE
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RETX.build.variant=STM32F1xx/F100R(C-D-E)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F100RETX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F100.svd

