# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic U375REIx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375REIX=Generic U375REIx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375REIX.upload.maximum_size=524288
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375REIX.upload.maximum_data_size=262144
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375REIX.build.board=GENERIC_U375REIX
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375REIX.build.product_line=STM32U375xx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375REIX.build.variant=STM32U3xx/U375R(E-G)I_U385RGI
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375REIX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U3xx/STM32U375.svd

# Generic U375RGIx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375RGIX=Generic U375RGIx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375RGIX.upload.maximum_size=1048576
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375RGIX.upload.maximum_data_size=262144
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375RGIX.build.board=GENERIC_U375RGIX
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375RGIX.build.product_line=STM32U375xx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375RGIX.build.variant=STM32U3xx/U375R(E-G)I_U385RGI
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U375RGIX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U3xx/STM32U375.svd

# Generic U385RGIx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U385RGIX=Generic U385RGIx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U385RGIX.upload.maximum_size=1048576
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U385RGIX.upload.maximum_data_size=262144
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U385RGIX.build.board=GENERIC_U385RGIX
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U385RGIX.build.product_line=STM32U385xx
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U385RGIX.build.variant=STM32U3xx/U375R(E-G)I_U385RGI
GenU3.menu.pnum.GENERIC_U385RGIX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U3xx/STM32U385.svd

