# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic U595ZITxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZITXQ=Generic U595ZITxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZITXQ.upload.maximum_size=2097152
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZITXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZITXQ.build.board=GENERIC_U595ZITXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZITXQ.build.product_line=STM32U595xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZITXQ.build.variant=STM32U5xx/U595Z(I-J)TxQ_U599Z(I-J)TxQ_U5A5ZJTxQ_U5A9ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZITXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U595.svd

# Generic U595ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZJTXQ=Generic U595ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZJTXQ.upload.maximum_size=4194304
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZJTXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZJTXQ.build.board=GENERIC_U595ZJTXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZJTXQ.build.product_line=STM32U595xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZJTXQ.build.variant=STM32U5xx/U595Z(I-J)TxQ_U599Z(I-J)TxQ_U5A5ZJTxQ_U5A9ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U595ZJTXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U595.svd

# Generic U599ZITxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZITXQ=Generic U599ZITxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZITXQ.upload.maximum_size=2097152
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZITXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZITXQ.build.board=GENERIC_U599ZITXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZITXQ.build.product_line=STM32U599xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZITXQ.build.variant=STM32U5xx/U595Z(I-J)TxQ_U599Z(I-J)TxQ_U5A5ZJTxQ_U5A9ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZITXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U599.svd

# Generic U599ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZJTXQ=Generic U599ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZJTXQ.upload.maximum_size=4194304
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZJTXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZJTXQ.build.board=GENERIC_U599ZJTXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZJTXQ.build.product_line=STM32U599xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZJTXQ.build.variant=STM32U5xx/U595Z(I-J)TxQ_U599Z(I-J)TxQ_U5A5ZJTxQ_U5A9ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U599ZJTXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U599.svd

# Generic U5A5ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5ZJTXQ=Generic U5A5ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5ZJTXQ.upload.maximum_size=4194304
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5ZJTXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5ZJTXQ.build.board=GENERIC_U5A5ZJTXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5ZJTXQ.build.product_line=STM32U5A5xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5ZJTXQ.build.variant=STM32U5xx/U595Z(I-J)TxQ_U599Z(I-J)TxQ_U5A5ZJTxQ_U5A9ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A5ZJTXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U5A5.svd

# Generic U5A9ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9ZJTXQ=Generic U5A9ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9ZJTXQ.upload.maximum_size=4194304
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9ZJTXQ.upload.maximum_data_size=2574336
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9ZJTXQ.build.board=GENERIC_U5A9ZJTXQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9ZJTXQ.build.product_line=STM32U5A9xx
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9ZJTXQ.build.variant=STM32U5xx/U595Z(I-J)TxQ_U599Z(I-J)TxQ_U5A5ZJTxQ_U5A9ZJTxQ
GenU5.menu.pnum.GENERIC_U5A9ZJTXQ.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32U5xx/STM32U5A9.svd

