# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic F107RBTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RBTX=Generic F107RBTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RBTX.upload.maximum_size=131072
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RBTX.upload.maximum_data_size=65536
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RBTX.build.board=GENERIC_F107RBTX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RBTX.build.product_line=STM32F107xC
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RBTX.build.variant=STM32F1xx/F107R(B-C)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RBTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F107.svd

# Generic F107RCTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RCTX=Generic F107RCTx
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RCTX.upload.maximum_size=262144
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RCTX.upload.maximum_data_size=65536
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RCTX.build.board=GENERIC_F107RCTX
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RCTX.build.product_line=STM32F107xC
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RCTX.build.variant=STM32F1xx/F107R(B-C)T
GenF1.menu.pnum.GENERIC_F107RCTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F1xx/STM32F107.svd

