# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic G071EBYx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G071EBYX=Generic G071EBYx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G071EBYX.upload.maximum_size=131072
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G071EBYX.upload.maximum_data_size=36864
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G071EBYX.build.board=GENERIC_G071EBYX
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G071EBYX.build.product_line=STM32G071xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G071EBYX.build.variant=STM32G0xx/G071EBY_G081EBY
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G071EBYX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G071.svd

# Generic G081EBYx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G081EBYX=Generic G081EBYx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G081EBYX.upload.maximum_size=131072
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G081EBYX.upload.maximum_data_size=36864
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G081EBYX.build.board=GENERIC_G081EBYX
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G081EBYX.build.product_line=STM32G081xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G081EBYX.build.variant=STM32G0xx/G071EBY_G081EBY
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G081EBYX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G081.svd

