# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic F302ZDTx
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZDTX=Generic F302ZDTx
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZDTX.upload.maximum_size=393216
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZDTX.upload.maximum_data_size=65536
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZDTX.build.board=GENERIC_F302ZDTX
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZDTX.build.product_line=STM32F302xE
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZDTX.build.variant=STM32F3xx/F302Z(D-E)T
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZDTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F3xx/STM32F302.svd

# Generic F302ZETx
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZETX=Generic F302ZETx
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZETX.upload.maximum_size=524288
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZETX.upload.maximum_data_size=65536
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZETX.build.board=GENERIC_F302ZETX
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZETX.build.product_line=STM32F302xE
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZETX.build.variant=STM32F3xx/F302Z(D-E)T
GenF3.menu.pnum.GENERIC_F302ZETX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32F3xx/STM32F302.svd

