# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic G0B1KBTxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBTXN=Generic G0B1KBTxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBTXN.upload.maximum_size=131072
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBTXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBTXN.build.board=GENERIC_G0B1KBTXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBTXN.build.product_line=STM32G0B1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBTXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBTXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0B1.svd

# Generic G0B1KCTxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCTXN=Generic G0B1KCTxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCTXN.upload.maximum_size=262144
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCTXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCTXN.build.board=GENERIC_G0B1KCTXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCTXN.build.product_line=STM32G0B1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCTXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCTXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0B1.svd

# Generic G0B1KETxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KETXN=Generic G0B1KETxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KETXN.upload.maximum_size=524288
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KETXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KETXN.build.board=GENERIC_G0B1KETXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KETXN.build.product_line=STM32G0B1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KETXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KETXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0B1.svd

# Generic G0B1KBUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBUXN=Generic G0B1KBUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBUXN.upload.maximum_size=131072
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBUXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBUXN.build.board=GENERIC_G0B1KBUXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBUXN.build.product_line=STM32G0B1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBUXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KBUXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0B1.svd

# Generic G0B1KCUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCUXN=Generic G0B1KCUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCUXN.upload.maximum_size=262144
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCUXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCUXN.build.board=GENERIC_G0B1KCUXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCUXN.build.product_line=STM32G0B1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCUXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KCUXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0B1.svd

# Generic G0B1KEUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KEUXN=Generic G0B1KEUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KEUXN.upload.maximum_size=524288
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KEUXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KEUXN.build.board=GENERIC_G0B1KEUXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KEUXN.build.product_line=STM32G0B1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KEUXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0B1KEUXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0B1.svd

# Generic G0C1KCTxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCTXN=Generic G0C1KCTxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCTXN.upload.maximum_size=262144
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCTXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCTXN.build.board=GENERIC_G0C1KCTXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCTXN.build.product_line=STM32G0C1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCTXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCTXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0C1.svd

# Generic G0C1KETxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KETXN=Generic G0C1KETxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KETXN.upload.maximum_size=524288
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KETXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KETXN.build.board=GENERIC_G0C1KETXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KETXN.build.product_line=STM32G0C1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KETXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KETXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0C1.svd

# Generic G0C1KCUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCUXN=Generic G0C1KCUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCUXN.upload.maximum_size=262144
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCUXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCUXN.build.board=GENERIC_G0C1KCUXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCUXN.build.product_line=STM32G0C1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCUXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KCUXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0C1.svd

# Generic G0C1KEUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KEUXN=Generic G0C1KEUxN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KEUXN.upload.maximum_size=524288
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KEUXN.upload.maximum_data_size=147456
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KEUXN.build.board=GENERIC_G0C1KEUXN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KEUXN.build.product_line=STM32G0C1xx
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KEUXN.build.variant=STM32G0xx/G0B1K(B-C-E)(T-U)xN_G0C1K(C-E)(T-U)xN
GenG0.menu.pnum.GENERIC_G0C1KEUXN.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32G0xx/STM32G0C1.svd

