# This file help to add generic board entry.
# upload.maximum_size and product_line have to be verified
# and changed if needed.
# See: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki/Add-a-new-variant-%28board%29

# Generic H725ZETx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZETX=Generic H725ZETx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZETX.upload.maximum_size=524288
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZETX.upload.maximum_data_size=577536
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZETX.build.board=GENERIC_H725ZETX
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZETX.build.product_line=STM32H725xx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZETX.build.variant=STM32H7xx/H725Z(E-G)T_H735ZGT
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZETX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32H7xx/STM32H725.svd

# Generic H725ZGTx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZGTX=Generic H725ZGTx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZGTX.upload.maximum_size=1048576
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZGTX.upload.maximum_data_size=577536
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZGTX.build.board=GENERIC_H725ZGTX
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZGTX.build.product_line=STM32H725xx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZGTX.build.variant=STM32H7xx/H725Z(E-G)T_H735ZGT
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H725ZGTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32H7xx/STM32H725.svd

# Generic H735ZGTx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H735ZGTX=Generic H735ZGTx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H735ZGTX.upload.maximum_size=1048576
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H735ZGTX.upload.maximum_data_size=577536
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H735ZGTX.build.board=GENERIC_H735ZGTX
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H735ZGTX.build.product_line=STM32H735xx
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H735ZGTX.build.variant=STM32H7xx/H725Z(E-G)T_H735ZGT
GenH7.menu.pnum.GENERIC_H735ZGTX.debug.svd_file={runtime.tools.STM32_SVD.path}/svd/STM32H7xx/STM32H735.svd

