
// Carefully patch the following lines into your boards.txt file
// in the "Generic F4" area
// just beneath the "Black F407VE" and "Blue F407VE mini" similar sections






# F407VG DIY MORE  // BY BL
# Support: Serial1 (USART1 on PA10, PA9)
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG=DIY F407VG
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG.upload.maximum_size=1048576
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG.upload.maximum_data_size=131072
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG.build.mcu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG.build.board=DIY_F407VG
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG.build.series=STM32F4xx
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG.build.product_line=STM32F407xx
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG.build.variant=DIY_F407VG
GenF4.menu.pnum.DIY_F407VG.build.cmsis_lib_gcc=arm_cortexM4l_math
