# class ZoomTargetPointInfo

    class ZoomTargetPointInfo implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

指点对焦信息。指点对焦坐标x和y的范围：[0,100]。 [0,0]代表相机屏幕的左上角，[100,100]代表相机屏幕的右下角。只需要传入指点对焦坐标坐标即可，其他参数是预留字段可忽略。

##### 类成员:

#### Members

method
getX

###### method getX

    Double getX()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取目标点坐标X轴。

##### 返回值：

Double | 返回目标点坐标X轴。

method
getY

###### method getY

    Double getY()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.camera

##### 描述：

获取目标点坐标Y轴。

##### 返回值：

Double | 返回目标点坐标Y轴。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果