# class LocationCoordinate3D

    class LocationCoordinate3D implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### Description:

The position coordinates of the aircraft on the 3D plane. Unit: degrees. Use the geodetic coordinate system.

##### Class Members:

#### Members

method
getLatitude

###### method getLatitude

    Double getLatitude()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### Description:

Return latitude.

##### Return:

Double | Latitude

method
setLatitude

###### method setLatitude

    void setLatitude(Double latitude)

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### Description:

To set latitude.

##### Input Parameters:

Double latitude | Latitude

method
getLongitude

###### method getLongitude

    Double getLongitude()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### Description:

Return longitude.

##### Return:

Double | longitude

method
setLongitude

###### method setLongitude

    void setLongitude(Double longitude)

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### Description:

To set logitude.

##### Input Parameters:

Double longitude | Longitude

method
getAltitude

###### method getAltitude

    Double getAltitude()

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### Description:

Return altitude.

##### Return:

Double | Altitude

method
setAltitude

###### method setAltitude

    void setAltitude(Double altitude)

Package: | dji.sdk.keyvalue.value.common

##### Description:

To set altitude.

##### Input Parameters:

Double altitude | Altitude

×

## Search Mobile SDK Document

{{searchCount}} Results

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

Load More
Loading...
Not Found