# class MultiControlStatusInfo

    class MultiControlStatusInfo implements DJIValue, JNIProguardKeepTag, ByteStream

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

遥控器双控状态。

##### 类成员:

method
getRcAOnline

###### method getRcAOnline

    Boolean getRcAOnline()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

返回A控连接状态。如果返回`false`则表示A控断开连接，可能原因是A控关机或者跟飞行器失联。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示A控正常连接。

method
getRcAAppOnline

###### method getRcAAppOnline

    Boolean getRcAAppOnline()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

返回A控中的APP连接状态。如果返回`false`则表示A控中的APP断开连接，可能原因是A控中的APP退出了，请在A控中重新打开APP。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示A控中的APP正常连接。

method
getRcBOnline

###### method getRcBOnline

    Boolean getRcBOnline()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

返回B控连接状态。如果返回`false`则表示B控断开连接，可能原因是B控没有对频，关机或者跟飞行器失联。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示B控正常连接。

method
getRcBAppOnline

###### method getRcBAppOnline

    Boolean getRcBAppOnline()

包： | dji.sdk.keyvalue.value.remotecontroller

##### 描述：

返回B控中的APP连接状态。如果返回`false`则表示B控中的APP断开连接，可能原因是B控中的APP退出了，请在B控中重新打开APP。

##### 返回值：

Boolean | `true`表示B控中的APP正常连接。

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果