# class IFlyZoneManager

    interface IFlyZoneManager

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

此类是限飞解禁管理类，主要支持如下功能：

- 获取飞行安全相关提示。
- 获取飞行器周边的限飞区。
- 解除加强警告区。
- 解锁授权区。
- 解禁限飞区：下载限飞区解禁证书，将解禁证书导入到飞行器，使能或者关闭飞行器解禁证书。
- 飞行安全数据库更新。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 类成员:

#### 飞行安全通知

method
addFlySafeNotificationListener

###### method addFlySafeNotificationListener

    void addFlySafeNotificationListener(@NonNull FlySafeNotificationListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

添加飞行安全通知的监听器。飞行安全通知信息包括：提示信息，返航信息，警告信息，严重警告信息，以及飞行器附近限飞区。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull FlySafeNotificationListener listener | 飞行安全通知的监听器

method
removeFlySafeNotificationListener

###### method removeFlySafeNotificationListener

    void removeFlySafeNotificationListener(@NonNull FlySafeNotificationListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除飞行安全通知的监听器。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull FlySafeNotificationListener listener | 飞行安全通知的监听器

method
clearAllFlySafeNotificationListener

###### method clearAllFlySafeNotificationListener

    void clearAllFlySafeNotificationListener()

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除所有飞行安全通知的监听器。
`MSDK 5.3.0开始支持`

#### 飞行安全提示

method
getFlyZonesInSurroundingArea

###### method getFlyZonesInSurroundingArea

    void getFlyZonesInSurroundingArea(@NonNull LocationCoordinate2D location, @NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<List<FlyZoneInformation>> callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

获取距离中心位置50公里范围内的限飞区。
注意：
如果获取到的限飞区数量过多，在地图上绘制限飞区可能存在卡顿问题，建议做相关优化显示。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull LocationCoordinate2D location | 设置中心位置。
@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<List<FlyZoneInformation>> callback | 返回执行结果的回调。

#### 加强警告区

method
unlockAllEnhancedWarningFlyZone

###### method unlockAllEnhancedWarningFlyZone

    void unlockAllEnhancedWarningFlyZone(@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

解除所有的加强警告区。解除后，飞行器将不会再提示任何加强警告区，重启飞行器后会继续提示。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

#### 授权区

method
unlockAuthorizationFlyZone

###### method unlockAuthorizationFlyZone

    void unlockAuthorizationFlyZone(int flyZoneID, @NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

解锁授权区。解锁授权区后，飞行器将可以在授权区正常起飞。
注意：
M300 RTK，M350 RTK，M30系列，M3E系列等行业类机型，可直接传入flyZoneID进行授权区解禁，重启飞行器后授权区将继续禁飞。
DJI Mini 3和DJI Mini 3 Pro等消费类机型，需要参考禁飞区解禁流程，在DJI限飞官网申请解禁后， 调用`downloadFlyZoneLicensesFromServer`和`pushFlyZoneLicensesToAircraft`进行授权区解禁。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

int flyZoneID | 授权区ID。
@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

#### 禁飞区

method
downloadFlyZoneLicensesFromServer

###### method downloadFlyZoneLicensesFromServer

    void downloadFlyZoneLicensesFromServer(@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<List<FlyZoneLicenseInfo>> callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

从服务器获取禁飞区解禁证书。请先调用`logInDJIUserAccount`登陆DJI账号，才能获取相关账号申请的解禁证书。
注意：
如果你希望在地图上绘制解禁证书中的限飞区，请将限飞区中的areaID传入`getFlyZonesByAreaID`后就可以获取该areaID的限飞区信息进行绘制。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<List<FlyZoneLicenseInfo>> callback | 返回执行结果的回调。

method
getFlyZonesByAreaID

###### method getFlyZonesByAreaID

    @NonNull
        List<FlyZoneInformation> getFlyZonesByAreaID(int areaID)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

获取特定areaID的限飞区信息。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

int areaID | 限飞区的ID。

##### 返回值：

List<FlyZoneInformation> | 返回特定areaID的限飞区信息。

method
pushFlyZoneLicensesToAircraft

###### method pushFlyZoneLicensesToAircraft

    void pushFlyZoneLicensesToAircraft(@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

将解禁证书导入到飞行器中。MSDK会把跟飞行器飞控SN匹配的解禁证书导入到飞行器中。 导入成功后，你可以调用`pullFlyZoneLicensesFromAircraft`获取已经导入到该飞行器的解禁证书列表。如果需要解禁限飞区，你可以调用`setFlyZoneLicensesEnabled`使能或者关闭解禁证书。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
pullFlyZoneLicensesFromAircraft

###### method pullFlyZoneLicensesFromAircraft

    void pullFlyZoneLicensesFromAircraft(@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<List<FlyZoneLicenseInfo>> callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

获取飞行器上的解禁证书。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithParam<List<FlyZoneLicenseInfo>> callback | 返回执行结果的回调。

method
deleteFlyZoneLicensesFromAircraft

###### method deleteFlyZoneLicensesFromAircraft

    void deleteFlyZoneLicensesFromAircraft(@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

删除飞行器上的解禁证书。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
setFlyZoneLicensesEnabled

###### method setFlyZoneLicensesEnabled

    void setFlyZoneLicensesEnabled(@NonNull FlyZoneLicenseInfo info, boolean isEnabled, @NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

使能或者关闭解禁证书。使能解禁证书以后，飞行器将可以在限飞区正常起飞。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull FlyZoneLicenseInfo info | 证书信息。
boolean isEnabled | `true`表示使能解禁证书。
@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

#### 飞行安全数据库

method
addFlySafeDatabaseListener

###### method addFlySafeDatabaseListener

    void addFlySafeDatabaseListener(@NonNull FlySafeDatabaseListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

添加飞行安全数据库的监听器。飞行安全数据库信息包括：数据库更新模式，数据库更新状态，手动导入的数据库信息。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull FlySafeDatabaseListener listener | 飞行安全数据库的监听器

method
removeFlySafeDatabaseListener

###### method removeFlySafeDatabaseListener

    void removeFlySafeDatabaseListener(@NonNull FlySafeDatabaseListener listener)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除飞行安全数据库的监听器。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull FlySafeDatabaseListener listener | 飞行安全数据库的监听器

method
clearAllFlySafeDatabaseListener

###### method clearAllFlySafeDatabaseListener

    void clearAllFlySafeDatabaseListener()

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

移除所有飞行安全数据库的监听器。
`MSDK 5.8.0开始支持`

method
setFlySafeDynamicDatabaseUpgradeMode

###### method setFlySafeDynamicDatabaseUpgradeMode

    void setFlySafeDynamicDatabaseUpgradeMode(@NonNull FlySafeDatabaseUpgradeMode flySafeDynamicDatabaseUpgradeMode , @NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

设置飞行安全动态数据库的更新模式，当前只支持手动导入欧盟地理感知数据。如果你希望在欧盟地区合规飞行无人机，请参照如下流程将欧盟地理感知数据导入到飞行器中。

- 查阅欧洲航空安全局官网下载地理感知数据导入到飞行器中。
- 调用`setFlySafeDynamicDatabaseUpgradeMode`将飞行安全动态数据库更新模式设置为手动导入模式。
- 调用`importFlySafeDynamicDatabaseToMSDK`将地理感知数据导入到MSDK中。
- 调用`pushFlySafeDynamicDatabaseToAircraft`将地理感知数据同步到飞行器中。
- 调用`getFlyZonesInSurroundingArea`获取以飞行器为中心，50公里范围内到地理感知数据。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull FlySafeDatabaseUpgradeMode flySafeDynamicDatabaseUpgradeMode | 飞行安全动态数据库更新模式，当前只支持手动导入模式。
@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallback callback | 返回执行结果的回调。

method
importFlySafeDynamicDatabaseToMSDK

###### method importFlySafeDynamicDatabaseToMSDK

    void importFlySafeDynamicDatabaseToMSDK(String databaseFilePath, @NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithProgress<Double> callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

将飞行安全动态数据库导入到MSDK中，当前只支持导入欧盟地理感知数据。如果你希望在欧盟地区合规飞行无人机，请参照如下流程将欧盟地理感知数据导入到飞行器中。

- 查阅欧洲航空安全局官网下载地理感知数据导入到飞行器中。
- 调用`setFlySafeDynamicDatabaseUpgradeMode`将飞行安全动态数据库更新模式设置为手动导入模式。
- 调用`importFlySafeDynamicDatabaseToMSDK`将地理感知数据导入到MSDK中。
- 调用`pushFlySafeDynamicDatabaseToAircraft`将地理感知数据同步到飞行器中。
- 调用`getFlyZonesInSurroundingArea`获取以飞行器为中心，50公里范围内到地理感知数据。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### 输入参数：

String databaseFilePath | 数据库文件路径，数据库文件必须为JSON格式并且需要符合ED-269规范。
@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithProgress<Double> callback | 返回执行结果的回调。

method
pushFlySafeDynamicDatabaseToAircraft

###### method pushFlySafeDynamicDatabaseToAircraft

    void pushFlySafeDynamicDatabaseToAircraft(@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithProgress<Double>  callback)

包： | dji.v5.manager.interfaces

##### 描述：

将飞行安全动态数据库同步到飞行器中。当前只支持同步欧盟地理感知数据。如果你希望在欧盟地区合规飞行无人机，请参照如下流程将欧盟地理感知数据导入到飞行器中。

- 查阅欧洲航空安全局官网下载地理感知数据导入到飞行器中。
- 调用`setFlySafeDynamicDatabaseUpgradeMode`将飞行安全动态数据库更新模式设置为手动导入模式。
- 调用`importFlySafeDynamicDatabaseToMSDK`将地理感知数据导入到MSDK中。
- 调用`pushFlySafeDynamicDatabaseToAircraft`将地理感知数据同步到飞行器中。
- 调用`getFlyZonesInSurroundingArea`获取以飞行器为中心，50公里范围内到地理感知数据。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### 输入参数：

@NonNull CommonCallbacks.CompletionCallbackWithProgress<Double> callback | 返回执行结果的回调。

##### Related:

enum
FlySafeTipEvent

###### enum FlySafeTipEvent

    enum FlySafeTipEvent

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

飞行安全提示信息的事件枚举。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### Enum Members:

TAKE_OFF_IN_HEIGHT_LIMIT_ZONE_WITHOUT_GPS | 飞行器低于限高区，无GPS信号，请注意飞行安全。
TAKE_OFF_IN_HEIGHT_LIMIT_ZONE | 飞行器低于限高区，请注意飞行安全。
TAKE_OFF_IN_WARNING_AREA | 飞行器处于警告区，请注意飞行安全。
TOUCH_NO_FLY_ZONE | 飞行器已接近禁飞区，请注意飞行安全。
TOUCH_AUTHORIZATION_ZONE | 飞行器已接近授权区，请注意飞行安全。
REACH_MAXIMUM_FLIGHT_HEIGHT | 飞行器已达限高区内的最大飞行高度。
RTH_AFFECTED_AT_BOUNDARY_OF_GEO_ZONE | 飞行器已接近限飞区，返航可能会受到影响。请小心飞离限飞区。
AT_BOUNDARY_OF_CUSTOM_UNLOCK_ZONE | 飞行器已接近解禁区。
ENTER_LIMIT_HEIGHT_AREA | 飞行器已进入限高区。
COLLISION_WITH_LIMIT_HEIGHT_AREA_SOON_IN_WHITE_LIST_VALID_AREA | 飞行器已接近解禁区，请注意飞行安全。

##### Class Members:

class
FlySafeTipInformation
enum
FlySafeWarningEvent

###### enum FlySafeWarningEvent

    enum FlySafeWarningEvent

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

飞行安全警告信息的事件枚举。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### Enum Members:

TAKE_OFF_FAILED_IN_NO_FLY_ZONE | 飞行器在禁飞区无法起飞。
TAKE_OFF_FAILED_IN_NO_FLY_ZONE_WITHOUT_GPS | 移动设备处于禁飞区，飞行器GPS信号不好，无法起飞。
TAKE_OFF_FAILED_WITHOUT_CUSTOM_UNLOCKING | 不能起飞。 您尚未申请在该区域飞行。
TAKE_OFF_FAILED_IN_AUTHORIZED_AREA_WITHOUT_GPS_AND_UNLOCKING | 移动设备在授权区，飞行器GPS信号不好，解锁前无法起飞。
TAKE_OFF_FAILED_IN_AUTHORIZED_ZONE_WITHOUT_UNLOCKING | 飞行器在授权区，未解锁前不能起飞。
TAKE_OFF_FAILED_IN_AUTHORIZED_ZONE | 飞行器在授权区，你未获得飞行授权。
TAKE_OFF_IN_ENHANCED_WARNING_ZONE | 飞行器处于加强警告区，请注意飞行安全。
TAKE_OFF_NEAR_NO_FLY_ZONE | 附近有禁飞区，请注意飞行限制。
LIMITED_RESTRICTIONS_NEARBY | 附近有禁飞区，请注意飞行限制。
AUTHORIZED_ZONE_WITHOUT_UNLOCKING_NEARBY | 附近有授权区，请注意飞行限制。
AUTHORIZED_ZONE_AND_RESTRICTIONS_NEARBY | 附近有授权区，你已获得飞行授权。
RESTRICTIONS_IN_LIMITED_FLY_ZONE_NEARBY | 附近有禁飞区，请注意飞行限制。
IN_AUTHORIZATION_ZONE | 飞行器在授权区，你已获得飞行授权。
TAKE_OFF_FAILED_UNDER_LIMIT_AREA_WITH_GPS_ONCE | 移动设备在禁飞区，飞行器GPS信号不好，解锁前无法起飞。
HAVE_ONE_HOUR_WILL_APPLY_TFRS | 1小时后，7KM内将有临时限飞区生效，请注意飞行安全。

##### Class Members:

class
FlySafeWarningInformation
enum
FlySafeSeriousWarningEvent

###### enum FlySafeSeriousWarningEvent

    enum FlySafeSeriousWarningEvent

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

飞行安全严重警告信息的事件枚举。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### Enum Members:

IN_NO_FLY_ZONE | 飞行器处于禁飞区，倒计时结束后会强制自动掉落。你将无法控制飞行器油门，但可以控制飞行器的前后左右以避开障碍物。
IN_LIMIT_HEIGHT_AREA | 飞行器处于限高区，倒计时结束后会自动下降到限高高度。你将无法控制飞行器油门，但可以控制飞行器的前后左右以避开障碍物。
IN_AUTHORIZATION_ZONE_WITHOUT_UNLOCKING | 飞行器处于授权区，倒计时结束后会强制自动掉落。你将无法控制飞行器油门，但可以控制飞行器的前后左右以避开障碍物。
HAVE_THREE_MIN_WILL_APPLY_TFRS | 三分钟后，附近将有临时限飞区生效，请注意飞行安全。

##### Class Members:

class
FlySafeSeriousWarningInformation
enum
FlySafeReturnToHomeEvent

###### enum FlySafeReturnToHomeEvent

    enum FlySafeReturnToHomeEvent

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

飞行安全返航信息的事件枚举。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### Enum Members:

NEAR_NO_FLY_ZONE | 接近禁飞区。返航可能会受到影响。请小心飞行。
CROSS_NO_FLY_ZONE | 当前返航路线将经过禁飞区。返航可能会失败，请注意飞行器位置。

##### Class Members:

class
FlySafeReturnToHomeInformation
enum
FlyZoneType

###### enum FlyZoneType

    enum FlyZoneType

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

限飞区类型。包括机场，公园，学校，体育馆等。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### Enum Members:

AIRPORT | 机场。
COMMERCIAL_AIRPORTS | 商业机场。
PRIVATE_COMMERCIAL_AIRPORTS | 私人商业机场。
RECREATIONAL_AIRPORTS | 休闲机场。
PRIVATE_RECREATIONAL_AIRPORTS | 私人休闲机场。
HELIPORT | 直升机场。
UNPAVED_AIRPORT | 未使用机场。
NATIONAL_PARKS | 公园。
NOAA | 美国国家海洋和大气局。
PARCEL | 邮局。
POWER_PLANT | 发电厂。
SCHOOL | 学校。
STADIUM | 体育场。
NUCLEAR_POWER_PLANT | 核电站。
PROHIBITED_SPECIAL_USE | 特殊用途。
RESTRICTED_SPECIAL_USE | 特殊用途。
SPECIAL | 特殊限飞区。
TEMPORARY_FLIGHT_RESTRICTIONS | 临时飞行限制。
CLASS_B_AIR_SPACE | B类管制空域。 有关美国受控空域（B、C、D、E 类）的更多信息，请参见http://www.dji.com/flysafe/geo-system#notes。
CLASS_C_AIR_SPACE | C类管制空域。 有关美国受控空域（B、C、D、E 类）的更多信息，请参见http://www.dji.com/flysafe/geo-system#notes。
CLASS_D_AIR_SPACE | D类管制空域。 有关美国受控空域（B、C、D、E 类）的更多信息，请参见http://www.dji.com/flysafe/geo-system#notes。
CLASS_E_AIR_SPACE | E类管制空域。 有关美国受控空域（B、C、D、E 类）的更多信息，请参见http://www.dji.com/flysafe/geo-system#notes。
PRISON | 监狱。
MILITARY | 军事用地。

##### Class Members:

enum
FlyZoneCategory

###### enum FlyZoneCategory

    enum FlyZoneCategory

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

限飞区策略。包括禁飞区，授权区，警告区和加强警告区等。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### Enum Members:

WARNING | 警告区。
ENHANCED_WARNING | 加强警告区。
AUTHORIZATION | 授权区。
RESTRICTED | 禁飞区。

##### Class Members:

enum
FlyZoneShape

###### enum FlyZoneShape

    enum FlyZoneShape

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

限飞区形状类型。包括圆形和多边形。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### Enum Members:

CIRCLE | 圆形。
MULTI_POLYGON | 多边形。包含圆柱和多边形限飞区。

##### Class Members:

enum
MultiPolygonFlyZoneShape

###### enum MultiPolygonFlyZoneShape

    enum MultiPolygonFlyZoneShape

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

多边形限飞区形状类型。包括圆柱和多边形。
`MSDK 5.3.0开始支持`

##### Enum Members:

CYLINDER | 圆柱。
POLYGON | 多边形。

##### Class Members:

class
MultiPolygonFlyZoneInformation
class
FlyZoneInformation
class
FlyZoneLicenseInfo
enum
RidUnlockType

###### enum RidUnlockType

    enum RidUnlockType

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe.info

##### 描述：

RID解禁类型。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### Enum Members:

EUROPEAN | 欧盟。
CHINA | 中国。

##### Class Members:

class
FlySafeNotificationListener
class
FlySafeDatabaseListener
class
FlySafeDatabaseInfo
enum
FlySafeDatabaseUpgradeMode

###### enum FlySafeDatabaseUpgradeMode

    enum FlySafeDatabaseUpgradeMode

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe

##### 描述：

飞行安全数据库更新模式。包括手动导入和自动更新。MSDK只支持手动导入模式，如需要使用自动更新模式，请使用DJI官方APP。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### Enum Members:

MANUAL_IMPORT | 手动导入模式。MSDK只支持手动更新模式，如需要使用自动更新模式，请使用DJI官方APP。
AUTOMATIC_UPGRADE | 自动更新模式。MSDK只支持手动更新模式，如需要使用自动更新模式，请使用DJI官方APP。自动更新模式只能作为飞行安全的补充，如果你希望在欧盟地区合规飞行无人机，请参照将欧盟地理感知数据手动导入到飞行器中。

##### Class Members:

enum
FlySafeDatabaseComponent

###### enum FlySafeDatabaseComponent

    enum FlySafeDatabaseComponent

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe

##### 描述：

飞行安全数据库模块类型。包括MSDK和飞行器。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### Enum Members:

AIRCRAFT | 飞行器。
MSDK | MSDK。

##### Class Members:

enum
FlySafeDatabaseState

###### enum FlySafeDatabaseState

    enum FlySafeDatabaseState

包： | dji.v5.manager.aircraft.flysafe

##### 描述：

飞行安全数据库状态。
`MSDK 5.8.0开始支持`

##### Enum Members:

NEED_TO_IMPORT | 需要导入。表示MSDK当前的数据库没有包含飞行器当前位置的数据。请调用`importFlySafeDynamicDatabaseToMSDK`导入飞行器位置附近的数据库。
NEED_TO_SYNC | 需要同步。表示需要将MSDK中数据库同步给飞行器。请调用`pushFlySafeDynamicDatabaseToAircraft`将MSDK中的数据库推送给飞行器。
UP_TO_DATE | 已更新到最新数据。表示MSDK的数据库已经成功同步给飞行器。

##### Class Members:

×

## 搜索 Mobile SDK 文档

{{searchCount}} 搜索结果

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

加载更多
加载中...
未找到结果