# class IStick

    interface IStick

包： | dji.v5.manager.drone.virtualstick

##### 描述：

虚拟摇杆类。用于虚拟摇杆移动量的设置和获取。

##### 类成员:

method
setVerticalPosition

###### method setVerticalPosition

    void setVerticalPosition(int position)

包： | dji.v5.manager.drone.virtualstick

##### 描述：

设置摇杆垂直方向的移动量verticalPosition，范围为[-660,660]。 摇杆垂直移动到最左端时，verticalPosition的值为-660。摇杆垂直移动到最右端时，verticalPosition的值为660。

##### 输入参数：

int position | 摇杆垂直方向的移动量。

method
getVerticalPosition

###### method getVerticalPosition

    int getVerticalPosition()

包： | dji.v5.manager.drone.virtualstick

##### 描述：

获取摇杆垂直方向的移动量verticalPosition，范围为[-660,660]。 摇杆垂直移动到最左端时，verticalPosition的值为-660。摇杆垂直移动到最右端时，verticalPosition的值为660。

##### 返回值：

int | 返回摇杆垂直方向的移动量。

method
setHorizontalPosition

###### method setHorizontalPosition

    void setHorizontalPosition(int position)

包： | dji.v5.manager.drone.virtualstick

##### 描述：

设置摇杆水平方向的移动量horizontalPosition，范围为[-660,660]。 摇杆水平移动到最左端时，horizontalPosition的值为-660。摇杆水平移动到最右端时，horizontalPosition的值为660。

##### 输入参数：

int position | 摇杆水平方向的移动量。

method
getHorizontalPosition

###### method getHorizontalPosition

    int getHorizontalPosition()

包： | dji.v5.manager.drone.virtualstick

##### 描述：

获取摇杆水平方向的移动量horizontalPosition，范围为[-660,660]。 摇杆水平移动到最左端时，horizontalPosition的值为-660。摇杆水平移动到最右端时，horizontalPosition的值为660。

##### 返回值：

int | 返回摇杆水平方向的移动量。

×

## Search Mobile SDK Document

{{searchCount}} Results

- ### {{{(item.highlights && item.highlights.title) || item.title}}}

  {{{(item.highlights && item.highlights.content[0]) || item.title}}}

Load More
Loading...
Not Found